Remplacement des cartouches d'encre

# Remplacement d'une cartouche d'encre

> Utilisation du panneau de contrôle
> Utilisation de EPSON Status Monitor

Vous pouvez remplacer des cartouches d'encre en utilisant le panneau de contrôle ou l'utilitaire Status Monitor. Reportez-vous à la section appropriée.

| Remarque :

Avant d'effectuer le remplacement, veuillez lire les " consignes de sécurité " en cliquant sur Sécurité et Précautions relatives au remplacement des cartouches d'encre.

## Utilisation du panneau de contrôle

Pour remplacer les cartouches d'encre, procédez comme suit.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension.

| Lorsqu'une cartouche d'encre est vide : Reportez-vous au message affiché sur l'écran LCD pour identifier la cartouche d'encre vide, puis appuyez sur la touche OK.

> Lorsqu'une cartouche d'encre est presque vide :
> Appuyez sur la touche Configuration, sélectionnez Cartouche d'encre en appuyant sur les touches /, puis appuyez sur la touche OK. Vérifiez les messages qui s'affichent sur l'écran LCD et appuyez sur la touche OK pour lancer le remplacement de la cartouche d'encre.

> Les cartouches d'encre se déplacent jusqu'à la position de remplacement.

| Vérifiez que le capot est fermé puis soulevez le module scanner.

|  | Important :

Ne soulevez pas le module scanner lorsque le capot est encore ouvert.

Ne déplacez pas la tête d'impression à la main faute de quoi le combiné multifonction pourrait être endommagé.

Ne commencez pas à remplacer une cartouche d'encre avant l'arrêt de la tête d'impression.

| Ouvrez le couvercle de la cartouche.

| Retirez une cartouche d'encre de son emballage.

|  | Important :

Ne touchez pas la puce de couleur verte située sur le côté de la cartouche. Cela pourrait perturber le fonctionnement normal et l'impression.

| Pincez les côtés de la cartouche d'encre que vous voulez remplacer. Retirez la cartouche de l'imprimante et jetez-la. Ne démontez pas la cartouche usagée et ne tentez pas de la remplir.

|  | Attention :

Manipulez les cartouches d'encre usagées avec précaution. En effet, de l'encre peut subsister autour de l'orifice. En cas de contact de l'encre avec la peau, nettoyez énergiquement la région à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment avec de l'eau. Si une gêne ou des problèmes de vision subsistent après un nettoyage approfondi, consultez immédiatement un médecin.

|  | Important :

Laissez l'ancienne cartouche dans le combiné multifonction tant que vous n'avez pas de cartouche de rechange, sinon l'encre présente dans les buses de la tête d'impression risque de sécher.

| Installez la cartouche d'encre neuve dans son support, puis appuyez sur le sommet de la cartouche jusqu'à ce qu'un déclic confirme sa bonne mise en place.

> Si vous devez remplacer d'autres cartouches, répétez les étapes 6 et 7.

| Fermez le couvercle de la cartouche.

|  | Remarque :

Si le couvercle de la cartouche est difficile à fermer, reportez-vous à l'étape 7 pour vérifier que la cartouche est insérée correctement.

| Fermez le module scanner.

> La tête d'impression se déplace en position de repos et le chargement de l'encre commence.

| Lorsque le message Le remplacement de la cartouche d'encre est terminé s'affiche sur l'écran LCD, appuyez sur la touche OK.

|  | Important :

Ne mettez jamais le combiné multifonction hors tension lorsque le chargement de l'encre est en cours. Sinon, le chargement de l'encre risque d'être incomplet.

|  | Remarque :

Si vous installez une cartouche d'encre usagée dont le niveau d'encre est déjà faible, il se pourrait qu'elle soit vide une fois le remplacement effectué. Dans ce cas, remplacez la cartouche d'encre usagée en installant une cartouche neuve.

[Haut]

## Utilisation de EPSON Status Monitor

Vous pouvez contrôler la quantité d'encre restante depuis votre ordinateur et y afficher les instructions pour remplacer une cartouche qui est vide ou va bientôt l'être à l'aide de EPSON Status Monitor 3 (Windows) ou EPSON StatusMonitor (Macintosh).

Lorsqu'une cartouche est presque vide ou est épuisée, cliquez sur Comment faire dans la fenêtre EPSON Status Monitor. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour remplacer la cartouche.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de EPSON Status Monitor, reportez-vous à la section Utilisation de EPSON StatusMonitor.

[Haut]