Informations sur le produit

# Fonctions du panneau de contrôle

> Écran LCD
> Touches
> Voyants

## Écran LCD

Affiche un aperçu des images, des éléments ou des paramètres sélectionnés qui peuvent être modifiés à l'aide des touches ou des messages d'erreur. Pour plus de détails sur les messages d'erreur, reportez-vous à la section Messages d'erreur.

[Haut]

## Touches

Touches | Fonction
Marche | Permet de mettre le combiné multifonction sous et hors tension.
Configurer | Permet d'activer le mode de configuration.
Charger/Éjecter | Permet de charger ou d'éjecter le papier.
Copie | Permet d'activer le mode de copie.
Carte mémoire | Permet d'activer le mode d'impression de la carte.
Impr. film | Permet d'activer le mode d'impression du film.
Scan | Permet d'activer le mode de numérisation.
Annuler | Permet d'annuler l'opération et de retourner au menu précédent.
OK | Permet de confirmer la valeur que vous avez entrée.
Menu | Permet d'afficher les éléments du menu.
Rappel/Enregistrement 3 sec. | Si vous maintenez cette touche enfoncée pendant trois secondes lorsque le combiné multifonction se trouve en mode de copie, vous pouvez enregistrer les paramètres en cours. Si vous appuyez sur cette touche pendant moins de trois secondes, vous pouvez rappeler les paramètres enregistrés.
N&B | Permet de copier ou d'imprimer en nuances de gris.
Couleur | Permet de copier, d'imprimer ou de numériser en couleur.
Arrêter | Permet d'arrêter l'opération de copie, d'impression ou de numérisation. La feuille en cours de reproduction ou d'impression est éjectée.
Touches de défilement | Permet de sélectionner les éléments du menu.

[Haut]

## Voyants

Voyant | État | Signification
!Erreur | Allumé | Une erreur s'est produite (pour plus de détails, reportez-vous à la section Messages d'erreur).
Mode (Copie, Carte mémoire, Impr. film, Scan) | Allumé | Indique le mode dans lequel se trouve le combiné multifonction.

[Haut]