Numérisation / Options de numérisation

# Numérisation de plusieurs images à la fois

Vous pouvez numériser plusieurs photos et documents rassemblés sur la vitre d'exposition, ou des films et plusieurs diapositives sous la forme d'images séparées en une fois.

| Remarque :

Il se peut que certaines applications ne vous permettent pas de numériser plusieurs images en même temps.

Pour numériser plusieurs documents en Mode professionnel, procédez comme suit.

| Placez vos documents sur la vitre d'exposition.

| Utilisation du support de films

| Mise en place de photos et de documents sur la vitre d'exposition

|  | Remarque :

Lorsque vous affichez un aperçu des images en mode miniature et que vous numérisez plusieurs photos, disposez-les en laissant un espace de 20 mm entre chaque photo.

| Lancez EPSON Scan puis sélectionnez le Mode professionnel. Pour plus de détails sur la façon de sélectionner le Mode professionnel, reportez-vous à la section Changement du mode de numérisation.

> La fenêtre ci-dessous s'affiche.

| Spécifiez les paramètres des zones Original et Destination correspondant à vos images.

| Cliquez sur Aperçu pour afficher un aperçu des images.

|  | Remarque :

Vous pouvez sélectionner un mode d'aperçu : Aperçu des miniatures ou Aperçu normal. Cliquez sur la petite flèche située à droite du bouton Aperçu et sélectionnez Miniature ou Normal.

| Dans la fenêtre Aperçu des miniatures : EPSON Scan détecte automatiquement les images puis les affiche en aperçu sous forme de miniatures. Cochez la case correspondant au numéro de l'image à numériser.

|  | Remarque :

En fonction des documents que vous souhaitez numériser, il est possible que EPSON Scan n'arrive pas à localiser automatiquement les images, ou à afficher les images en aperçu sous forme de miniatures. Dans ce cas, effectuez un aperçu des images dans le mode d'aperçu normal.

> Dans la fenêtre Aperçu normal :
> Créez des zones de cadrage sur l'image affichée en aperçu pour sélectionner une zone à numériser. Vous pouvez créer jusqu'à 50 zones de cadrage. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Utilisation de zones de cadrage.

|  | Remarque :

Si la taille de sortie de l'image numérisée est déjà décidée, sélectionnez un réglage approprié dans la liste Dim. sortie. Une zone de cadrage proportionnelle aux valeurs du paramètre Dim. Sortie apparaît dans la fenêtre Aperçu. Vous pouvez déplacer cette zone de cadrage vers la zone de l'image à numériser. Pour plus de détails, consultez l'aide en ligne.

| Au besoin, procédez à des ajustements à l'aide des outils de réglage de la qualité d'image.

|  | Remarque :

Pour appliquer les mêmes modifications à toutes les images miniatures d'un seul coup, cliquez sur Toutes dans la fenêtre Aperçu.

| Cliquez sur Numériser. EPSON Scan lance la numérisation.

Les images numérisées sont envoyées à l'application ou enregistrées dans le dossier spécifié.

[Haut]