Impression / Amélioration de la qualité d'impression

# Contrôle des buses de la tête d'impression

> Utilisation de l'utilitaire Vérification des buses
> Utilisation des touches du panneau de contrôle

S'il vous semble que l'image imprimée devient pâle ou qu'il manque des points, vous pourrez identifier la source du problème en effectuant une vérification des buses de la tête d'impression.

Vous pouvez contrôler les buses depuis votre ordinateur à l'aide de l'utilitaire Vérification des buses du logiciel d'impression ou directement depuis le combiné multifonction à l'aide des touches du panneau de contrôle.

| Remarque :

Ne lancez pas l'utilitaire Vérification des buses pendant l'impression pour ne pas tacher vos copies papier.

## Utilisation de l'utilitaire Vérification des buses

Référez-vous à la section appropriée ci-dessous pour plus d'informations sur l'utilisation de l'utilitaire Vérification des buses.

### Pour Windows

Effectuez les étapes ci-dessous pour utiliser l'utilitaire Vérification des buses.

| Veillez à ce que du papier de format A4 ou Letter soit chargé dans le bac feuille à feuille.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension et que le voyant Erreur ! est éteint.

| Ouvrez le logiciel d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Windows

| Cliquez sur l'onglet Utilitaire, puis sur le bouton Vérification des buses.

| Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Pour Mac OS 8.6 à 9.x

Effectuez les étapes ci-dessous pour utiliser l'utilitaire Vérification des buses.

| Veillez à ce que du papier de format A4 ou Letter soit chargé dans le bac feuille à feuille.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension et que le voyant Erreur ! est éteint.

| Ouvrez la zone de dialogue Imprimer ou Format d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS 8.6 à 9.x

| Cliquez sur le bouton Utilitaire, puis sur le bouton Vérification des buses dans la zone de dialogue Utilitaire.

| Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### Pour Mac OS X

Effectuez les étapes ci-dessous pour utiliser l'utilitaire Vérification des buses.

| Veillez à ce que du papier de format A4 ou Letter soit chargé dans le bac feuille à feuille.

| Vérifiez que le combiné multifonction est sous tension et que le voyant Erreur ! est éteint.

| Ouvrez la zone de dialogue Utilitaire d'impression EPSON.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS X

| Cliquez sur le bouton Vérification des buses dans la zone de dialogue Utilitaire.

| Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

[Haut]

## Utilisation des touches du panneau de contrôle

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer la vérification des buses de la tête d'impression à l'aide du panneau de contrôle.

| Remarque :

Lorsque le voyant Erreur ! est allumé et qu'un message s'affiche sur l'écran LCD pour vous inviter à remplacer la cartouche d'encre ou vous prévenir qu'elle est presque vide, vous ne pouvez pas nettoyer la tête. Commencez par remplacer la cartouche usagée.

| Veillez à ce que du papier de format A4 ou Letter soit chargé dans le bac feuille à feuille et appuyez sur la touche Configurer.

| Sélectionnez Vérification des buses à l'aide des touches /, puis appuyez sur la touche OK.

| 1. Sélectionnez Vérification des buses.

| 2. Appuyez sur la touche OK.

| Vérifiez les messages qui s'affichent sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche OK pour lancer la vérification des buses.

| Vérifiez l'impression.

##### Correct : la tête d'impression n'a pas encore besoin d'être nettoyée.

##### Incorrect : la tête d'impression doit être nettoyée.

Si le résultat de la vérification des buses est incorrect, il est possible qu'une buse soit encrassée ou qu'une tête d'impression soit mal alignée. Pour résoudre ces problèmes, appuyez sur la touche OK et suivez les étapes décrites à la section Nettoyage de la tête d'impression. Si le résultat de la vérification des buses est correct, appuyez sur la touche Annuler pour retourner au menu Configurer.

[Haut]