Entretien

# Transport du combiné multifonction

Si vous devez transporter le combiné multifonction, remballez-le soigneusement en utilisant le carton d'origine (ou un carton de taille appropriée) ainsi que les protections d'origine de la manière suivante :

| Important :

Pour le stockage ou le transport du combiné multifonction, veillez à ne pas l'incliner, le placer verticalement ou le renverser, faute de quoi de l'encre pourrait couler de la cartouche.

Laissez les cartouches d'encre en place lorsque vous transportez le combiné multifonction car le fait de les enlever pourrait l'endommager.

| Retirez tout le papier du bac feuille à feuille et vérifiez que le combiné multifonction est hors tension.

| Ouvrez le module scanner et vérifiez que la tête d'impression est en position de repos sur la droite. Prenez les matériaux de protection.

| Installez-les de manière à ce qu'ils ne puissent pas bouger et fermez le module scanner.

| Ouvrez le capot et faites coulisser le verrou de transport, comme illustré sur la figure ci-dessous, pour immobiliser le chariot du scanner.

| Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et déconnectez le câble USB de votre ordinateur, puis débranchez le câble du capot de la prise d'interface TPU.

| Connexion et déconnexion du câble USB

| Retirez le guide papier et fermez le bac de sortie.

| Insérez des matériaux de protection des deux côtés du combiné multifonction, puis remballez le combiné multifonction, le cordon d'alimentation et le câble USB dans le carton d'origine.

| Maintenez le combiné multifonction sur une surface plane pour le protéger des chocs pendant le transport.

| Remarque :

Avant d'utiliser le combiné multifonction de nouveau, veillez à retirer les matériaux de protection.

[Haut]