Impression / Informations relatives à l'impression de base

# Chargement de feuilles simples

Cette section donne des instructions sur la façon de charger du papier dans le bac feuille à feuille.

| Remarque :

Laissez suffisamment de place devant le combiné multifonction pour que le papier puisse être éjecté sans problème.

| Ouvrez le bac de sortie.

| Déplacez vers vous la protection du bac.

| Maintenez le taquet de verrouillage du guide latéral abaissé et faites glisser le guide latéral.

| Déramez une pile de papier puis taquez-la sur une surface plate pour égaliser les bords.

| Chargez la pile de papier, face imprimable orientée vers le bas, en l'appuyant contre le guide de la protection du bac feuille à feuille.

| Placez la pile de papier contre le guide papier et faites glisser le guide latéral gauche de manière à ce qu'il entre en contact avec le bord gauche du papier.

|  | Remarque :

Chargez toujours le papier dans le bac feuille à feuille en le présentant par le petit côté.

Veillez à ce que la pile de papier ne dépasse pas la hauteur limite de chargement matérialisée par le repère triangulaire du guide latéral.

Veillez à ce que le papier soit chargé sous les pattes internes des guides latéraux.

| Replacez la protection du bac à sa position initiale.

|  | Remarque :

Si le papier est incurvé, aplatissez-le ou recourbez-le légèrement dans l'autre sens avant de le charger. L'utilisation de papier recourbé peut produire l'apparition de taches d'encre sur votre tirage.

[Haut]