Informations sur le produit

# Composants

a. Guide latéral : permet de maintenir le papier droit. La position du guide latéral gauche doit être réglée à la largeur du papier utilisé.

b. Bac feuille à feuille : entraîne automatiquement des feuilles simples provenant d'une pile.

c. Guide papier : soutient le papier chargé dans le bac feuille à feuille.

d. Protection du bac feuille à feuille : empêche les objets placés sur le capot des documents de tomber à l'intérieur du combiné multifonction lors de l'ouverture du capot des documents.

e. Capot des documents : à ouvrir et fermer lors du remplacement de cartouches d'encre.

f. Bac de sortie : reçoit le papier éjecté.

g. Touche Marche : permet de mettre le combiné multifonction sous et hors tension.

h. Connecteur USB pour périphérique externe : permet de raccorder à l'imprimante le Bluetooth Photo Print Adapter en option ou des périphériques de stockage externes et des appareils photo numériques disposant de la fonction USB DIRECT-PRINT (impression directe par connecteur USB).

i. Module scanner : à ouvrir et fermer lors du remplacement d'une cartouche d'encre.

a. Couvercle de la cartouche : maintient la cartouche d'encre en place.

b. Câble USB : relie le combiné multifonction à votre ordinateur.

a. Vitre d'exposition : reçoit les documents, face à numériser vers le bas.

b. Panneau de contrôle : pour plus de détails sur le panneau de contrôle, reportez-vous à la section Fonctions du panneau de contrôle.

c. Levier du verrou de transport : pour engager ou libérer le verrou de transport.

d. Chariot : capteur optique et source de lumière pour la numérisation. Avant la numérisation, le chariot est en position de repos.

[Haut]