Numérisation / Comment numériser

# Utilisation du support de films

> Chargement des diapositives et des films
> Rangement du support de films

## Chargement des diapositives et des films

Vous pouvez numériser des bandes de film et des diapositives de 35 mm. Le capot joue également le rôle d'adaptateur pour film.

| Important :

Tenez le film par les bords ou utilisez des gants. En touchant la surface du film avec les mains nues, vous risquez d'y laisser des empreintes ou d'autres traces.

| Remarque :

Si vous avez l'intention de numériser des films à partir de l'application EPSON Smart Panel ou de l'utilitaire EPSON Photo Print, reportez-vous aux documentations respectives de ces produits pour plus de détails.

Avant de numériser des transparents, nettoyez l'intérieur du capot et la vitre d'exposition du scanner.

En Mode automatique, vous pouvez numériser des films couleur de 35 mm et des diapositives couleur de 35 mm. Si vous voulez numériser du film négatif monochrome, passez en Mode loisirs ou professionnel.

| Vérifiez que le câble du capot est connecté à la prise d'interface TPU.

|  | Remarque :

Avant de connecter ou de déconnecter le câble du capot, vérifiez que le combiné multifonction est hors tension.

| Ouvrez le capot.

| Faites glisser le cache pour documents opaques lentement le long du capot.

|  | Remarque :

Veillez à tenir le cache pour documents opaques des deux mains.

| Chargez le transparent dans le support de films et positionnez-le sur la vitre d'exposition. Reportez-vous à la section mentionnée ci-dessous qui correspond au type de transparent que vous voulez numériser. Pour avoir plus de détails, reportez-vous aux sections suivantes.

> - Bandes de film de 35 mm

> - Diapositives de 35 mm

|  | Remarque :

Le bord inférieur du film est celui sur lequel apparaissent le nom du fabricant et les numéros d'identification du film. Par ailleurs, lorsque vous regardez une vue du film avec le côté inférieur en bas, l'image doit apparaître à l'endroit.

Installez le film correctement dans le support de films et positionnez ce dernier correctement sur la vitre d'exposition.

N'appuyez pas trop fort sur la vitre d'exposition.

| Fermez le capot.

| Remarque :

Vérifiez que le capot est complètement fermé, sinon vous ne pourrez pas obtenir des images en couleur satisfaisantes.

Un anneau de Newton (un motif de rayures en forme d'anneau) peut apparaître dans l'image numérisée. Pour supprimer l'anneau de Newton, placez le film en positionnant le bord inférieur en haut. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Un anneau de Newton apparaît dans l'image numérisée.

Lorsque vous n'utilisez pas le support de films, vous pouvez le ranger à l'intérieur du capot. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Rangement du support de films.

### Bandes de film de 35 mm

| Enlevez le couvercle du film.

| Faites glisser le bord de la bande dans le support de films de 35 mm, bord inférieur orienté vers le bas. Placez-la de façon que toute la vue soit positionnée à l'intérieur du support de films, puis fixez le couvercle du film.

| Fermez le couvercle du film.

| Placez le support de films sur la vitre d'exposition de telle sorte que l'ergot s'ajuste dans le trou correspondant du combiné multifonction, le support de bandes de film de 35 mm étant au centre de la table d'exposition.

### Diapositives de 35 mm

| Placez le support de films sur la vitre d'exposition de telle sorte que l'ergot s'ajuste dans le trou correspondant du combiné multifonction, le support de diapositives de 35 mm étant au centre de la table d'exposition.

| Placez les diapositives dans le support de diapositives 35 mm, comme illustré ci-dessous.

[Haut]

## Rangement du support de films

Lorsque vous n'utilisez pas le support de films, vous pouvez le ranger à l'intérieur du capot.

| Ouvrez le capot.

| Faites glisser le support de films dans le capot.

| Insérez le cache pour documents opaques.

|  | Remarque :

Veillez à tenir le capot des deux mains.

| Fermez le capot.

[Haut]