Informations sur le produit / Caractéristiques du produit

# Caractéristiques électriques

> Modèle 120 V :
> Modèle 220-240 V

## Modèle 120 V :

Tension d'entrée | 108 à 132 V
Fréquence nominale | 50 à 60 Hz
Fréquence d'entrée | 49,5 à 60,5 Hz
Intensité nominale | 0,8 A (max. 1,2 A)
Consommation électrique | Environ 23 W (motif Letter ISO10561 pour la copie en mode autonome) Environ 6 W en mode de veille Environ 0,4 W en mode d'arrêt

[Haut]

## Modèle 220-240 V

Tension d'entrée | 198 à 264 V
Fréquence nominale | 50 à 60 Hz
Fréquence d'entrée | 49,5 à 60,5 Hz
Intensité nominale | 0,4 A (max. 0,6 A)
Consommation électrique | Environ 24 W (motif Letter ISO10561 pour la copie en mode autonome) Environ 6,5 W en mode de veille Environ 0,5 W en mode d'arrêt

| Remarque :

Vérifiez la tension d'alimentation électrique figurant sur l'étiquette située à l'arrière du combiné multifonction.

[Haut]