Informations sur le produit / Caractéristiques du produit

# Numérisation

Type de scanner | Scanner d'image couleur à plat
Dispositif photoélectrique | Capteur CCD couleur
Pixels effectifs | 20,400 x 28 080 pixels à 2400 dpi, 100%
Dimensions des documents | 8.5 x 11,7" (216 x 297 mm) format A4 ou Letter US (la zone de lecture peut être spécifiée depuis votre logiciel).
Résolution de numérisation | 2400 dpi (numérisation principale) 4800 dpi avec micro contrôle du déplacement (numérisation secondaire)
Résolution de sortie | 50 à 6400 dpi (par pas de 1 dpi)
Séparation des couleurs | Filtres couleur RVB sur CCD
Données d'image | 16 bits par pixel par couleur interne 1 à 16 bits par pixel par couleur externe
Correction Gamma | Niveau 2 Défini par l'utilisateur
Interface | USB 2.0
Source lumineuse | Lampe fluorescente à cathode froide
Fiabilité | 30 000 manœuvres complètes de chariot (MCBF unité principale) Lampe : durée de vie 10 000 heures
Lecteur de transparents intégré | Transparents jusqu'à 6 x bandes de films de 35 mm, 4 x diapositives de 35 mm, avec espace de stockage pour le porte-film

[Haut]