Impression / Options d'impression

# Impression sans marges

> Supports compatible
> Préparation des données d'impression
> Chargement du papier
> Paramètres du pilote sous Windows
> Paramètres du gestionnaire d'impression sous Mac OS 8.6 à 9.x
> Paramètres du gestionnaire d'impression sous Mac OS X

Ce combiné multifonction permet d'imprimer sans aucune marge sur les quatre côtés du papier. Pour l'impression sans marges, suivez la procédure ci-dessous.

| Remarque :

Le moyen le plus facile et le plus rapide pour créer des photos sans marges avec ce combiné multifonction consiste à utiliser le logiciel EPSON PhotoQuicker fourni sur le CD-ROM. EPSON PhotoQuicker comprend aussi un certain nombre de fonctions qui vous aideront à créer des photos exceptionnelles. Pour plus de détails, double-cliquez sur l'icône Guide du logiciel ESPRX600 sur le bureau pour afficher le Guide d'installation des logiciels d'impression de photos.

Cette fonction n'est pas disponible pour tous les supports et pour tous les réglages des paramètres du pilote.

## Supports compatible

Vous pouvez utiliser les supports suivants avec cette fonction.

Papier couché qualité photo | A4, 5x 8"
Papier mat épais | A4
Papier photo | A4, 4 x 6" sans bords prédécoupés, 10 x 15 cm
Papier photo glacé Premium | A4, 10 x 15 cm)
Papier photo semi-glacé Premium | A4

| Remarque :

Si vous imprimez à l'aide de cette fonction, le temps d'impression sera plus long.

Si vous imprimez sur des supports autres que ceux énumérés ci-dessus, la qualité d'impression peut décliner dans le haut et le bas du tirage et ces zones peuvent être tachées. Avant d'imprimer des documents volumineux, imprimez une page pour vérifier la qualité.

[Haut]

## Préparation des données d'impression

Étant donné que cette fonction agrandit l'image en lui donnant une taille légèrement plus grande que celle du papier, la partie de l'image qui dépasse des limites du papier ne sera pas imprimée.

Lorsque vous créez des données d'impression dans une application, vous devez les ajuster à la taille du papier. Si votre application dispose de paramètres de marge, veillez à leur donner une valeur nulle avant de lancer l'impression.

[Haut]

## Chargement du papier

Une fois le support sélectionné, chargez-le dans le bac feuille à feuille. Pour plus de détails, reportez-vous à la section suivante.

| Chargement de feuilles simples

[Haut]

## Paramètres du pilote sous Windows

Une fois le support chargé, sélectionnez l'impression sans marges dans les paramètres du pilote d'impression.

| Ouvrez le pilote d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Windows

| Cliquez sur l'onglet Principal, puis réglez le paramètre Option Qualité. Pour plus de détails, consultez l'aide en ligne.

| Activez la case à cocher Sans marges.

| Réglez le paramètre Type.

| Paramètre Support

| Réglez le paramètre Taille.

| Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue des paramètres du pilote d'impression.

Lorsque toutes les étapes ci-dessus sont terminées, vous pouvez lancer l'impression. Imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

| Remarque :

Vous pouvez contrôler de combien l'image dépasse des bords du papier lors de l'impression sans marges. Lorsque l'option Sans marges est sélectionnée dans l'onglet Principal, le curseur coulissant Extension sans marges devient accessible dans l'onglet Disposition.

[Haut]

## Paramètres du gestionnaire d'impression sous Mac OS 8.6 à 9.x

Une fois le support chargé, sélectionnez l'impression sans marges dans les paramètres du pilote d'impression.

| Ouvrez la zone de dialogue Format d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS 8.6 à 9.x

| Réglez le paramètre Taille papier.

| Activez la case à cocher Sans marges.

| Cliquez sur OK pour enregistrer les réglages et fermer la zone de dialogue.

| Ouvrez la zone de dialogue Imprimer.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS 8.6 à 9.x

| Réglez le paramètre Support.

| Paramètre Support

| Cliquez sur Imprimer pour lancer l'impression.

| Remarque :

Imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

Vous pouvez contrôler de combien l'image dépasse des bords du papier lors de l'impression sans marges. Lorsque l'option Sans marges est sélectionnée dans la zone de dialogue Format d'impression, le curseur coulissant Extension devient accessible.

[Haut]

## Paramètres du gestionnaire d'impression sous Mac OS X

Une fois le support chargé, sélectionnez l'impression sans marges dans les paramètres du pilote d'impression.

| Ouvrez la zone de dialogue Format d'impression.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS X

| Sélectionnez Stylus Photo RX600 (bac feuille à feuille - sans marges) pour le paramètre Pour.

| Réglez les paramètres Papier et Orientation.

| Cliquez sur OK pour fermer la zone de dialogue Format d'impression.

| Ouvrez la zone de dialogue Imprimer.

| Accès au logiciel d'impression sous Mac OS X

| Sélectionnez Stylus Photo RX600 (bac feuille à feuille - sans marges) pour le paramètre Imprimante, puis réglez les options Copies & Pages.

|  | Remarque :

Les options Copies & Pages constituent une fonction standard de Mac OS X. Pour plus de détails, consultez la documentation de votre système d'exploitation.

Utilisez toujours le même réglage pour le paramètre Pour de la zone de dialogue Format d'impression et pour le paramètre Imprimante de la zone de dialogue Imprimer. Sinon les données risquent de ne pas s'imprimer correctement.

| Sélectionnez Configuration Imprimante dans le menu contextuel.

| Réglez les paramètres Support, Encre et Mode. Pour plus de détails, consultez l'aide en ligne

| Paramètre Support

| Cliquez sur Imprimer pour lancer l'impression.

| Remarque :

Imprimez un exemplaire à titre d'essai et examinez les résultats avant d'imprimer un travail en totalité.

Vous pouvez contrôler de combien l'image dépasse des bords du papier lors de l'impression sans marges. Pour plus de détails, consultez l'aide en ligne.

[Haut]