Numérisation / Comment numériser

# Mise en place de photos et de documents sur la vitre d'exposition

> Dépose du capot pour les documents épais ou de taille importante

Avant de numériser un document, pensez à en respecter les droits d'auteur. Ne numérisez pas du texte ou des images sans en vérifier d'abord les droits d'auteur.

| Remarque :

Veillez à ce que la vitre d'exposition soit propre.

| Ouvrez le capot. Placez le document original, orienté vers le bas, sur la vitre d'exposition. Vérifiez que le document est correctement aligné.

|  | Important :

N'ouvrez jamais volontairement le capot au-delà de la limite fixée.

|  | Remarque :

Vérifiez que le document repose bien à plat sur la vitre d'exposition, faute de quoi l'image sera floue.

Une marge de 2,5mm à partir des bords de la vitre d'exposition n'est pas numérisée.

> 1. Zone illisible maximale de 2,5 mm
> 2. Zone illisible maximale de 2,5 mm

| Fermez le capot en douceur afin de ne pas déplacer le document.

|  | Remarque :

Pour numériser correctement le document, fermez le capot pour empêcher toute interférence avec la lumière externe.

Ne laissez pas traîner des photos sur la vitre d'exposition. Elles pourraient coller à la vitre.

Ne placez pas d'objets lourds sur le scanner.

Pour faciliter l'alignement d'un document épais ou de grande dimension, vous pouvez retirer le capot. Reportez-vous à la section Dépose du capot pour les documents épais ou de taille importante.

## Dépose du capot pour les documents épais ou de taille importante

Vous pouvez retirer le capot pour numériser des documents épais ou de taille importante.

| Remarque :

Lorsque vous n'utilisez pas le capot, veillez à bien appuyer sur le document par le dessus et à l'aplatir.

Dans ce cas, ne déplacez pas le document et n'appuyez pas trop fort.

### Dépose et mise en place du capot

| Vérifiez que le combiné multifonction est hors tension.

| Déconnectez le câble du capot.

| Ouvrez le capot et tirez-le vers le haut.

Pour remettre le capot en place, procédez dans l'ordre inverse de la dépose.

| Important :

N'appuyez pas exagérément sur le capot et ne le sollicitez pas en torsion afin d'éviter tout risque de détérioration.

N'ouvrez pas et ne fermez pas le module scanner dépourvu de son capot car vous vous exposeriez à un risque d'incident corporel ou matériel.

[Haut]