Productinformatie

# Onderdelen

a. Zijgeleider: zorgt ervoor dat het papier recht wordt ingevoerd. Pas de linkerzijgeleider aan de breedte van het papier aan.

b. Papiertoevoer: voert een stapel papier automatisch in.

c. Papiersteun: dient als steun voor het papier in de papiertoevoer.

d. Beschermkap papiertoevoer: voorkomt dat voorwerpen die u op het deksel hebt geplaatst in het apparaat vallen wanneer u het deksel opent.

e. Deksel: openen en sluiten wanneer u een foto of document plaatst.

f. Uitvoerlade: vangt het uitgevoerde papier op.

g. Aan-knop : hiermee zet u het apparaat aan en uit.

h. USB-aansluiting voor extern apparaat: voor aansluiting op de printer van een apart verkrijgbare Bluetooth Photo Print Adapter, externe opslagapparatuur of een digitale camera met de functie USB DIRECT-PRINT.

i. Scannereenheid: openen en sluiten wanneer u een cartridge vervangt.

a. Cartridgekap: houden de cartridge op zijn plaats.

b. USB-kabel: hiermee sluit u het apparaat aan op uw computer.

a. Glasplaat: plaats originelen met de bedrukte zijde op de glasplaat.

b. Bedieningspaneel: zie Functies van het bedieningspaneel voor meer informatie over de werking van het bedieningspaneel.

c. Transportvergrendeling: ontgrendel de transportvergrendeling om het loopstuk vrij te maken.

d. Loopstuk: bevat de optische sensor en de lichtbron voor het scannen. Voordat u scant bevindt het loopstuk zich in de uitgangspositie.

[Boven]