Scannen / Hoe te scannen

# Overzicht van de basisprocedure

In dit gedeelte wordt de basisprocedure beschreven voor het scannen met een TWAIN-toepassing. Zie Een afbeelding scannen voor de gedetailleerde procedure.

| Zorg ervoor dat het netsnoer van dit apparaat in het stopcontact zit.

| Leg uw materiaal op de glasplaat.

| Start een met TWAIN compatibele toepassing.

| Open EPSON Scan vanuit deze toepassing.

| Volautomatische modus: EPSON Scan maakt automatisch een voorbeeldscan en herkent de bron en het type van het document. Afbeeldingen worden automatisch geoptimaliseerd en gescand.

> Thuismodus of Professionele modus:
> Geef instellingen op om de afbeeldingen te optimaliseren en klik op Scannen.

| De gescande afbeeldingen worden naar de toepassing verzonden.

| Sla de gescande afbeeldingen op in die toepassing.

[Boven]