Afdrukken / Afdrukkwaliteit verbeteren

# Printerstatus controleren

> Voor Windows
> Voor Macintosh

## Voor Windows

### De voortgangsbalk gebruiken

Als u een afdruktaak naar het apparaat stuurt, wordt de voortgangsbalk weergegeven, zoals in de volgende illustratie.

Dit venster geeft de voortgang van de huidige afdruktaak aan en bevat informatie over de status van het apparaat wanneer communicatie in twee richtingen tussen het apparaat en de computer tot stand is gebracht. In dit venster verschijnen bovendien foutberichten en nuttige tips voor het afdrukken. Raadpleeg het betreffende gedeelte hierna.

#### Epson-afdruktips

In het tekstvak onderaan het venster van de voortgangsbalk worden tips weergegeven voor een optimaal gebruik van uw Epson-printersoftware. Er verschijnt een nieuwe tip om de 30 seconden. Als u meer informatie wilt over een tip die wordt weergegeven, klikt u op de knop Details.

#### Foutberichten

Als er tijdens het afdrukken een probleem optreedt, verschijnt in het tekstvak bovenaan het venster van de voortgangsbalk een foutbericht.

Als de inkt (bijna) op is, verschijnt onder het tekstvak een knop Hoe. Als u op Hoe klikt, wordt u door EPSON Status Monitor 3 stap-voor-stap begeleid bij de procedure voor het vervangen van de cartridge.

### EPSON Spool Manager gebruiken

EPSON Spool Manager is vergelijkbaar met Afdrukbeheer onder Windows. Als twee of meer afdruktaken tegelijk worden ontvangen, worden deze vastgehouden in de volgorde waarin ze zijn ontvangen. (Bij printers in een netwerk wordt dit een afdrukwachtrij genoemd.) Als een afdruktaak bovenaan komt te staan, wordt deze door EPSON Spool Manager naar het apparaat gestuurd. Vanuit Spool Manager kunt u informatie over de afdrukstatus weergeven voor de afdruktaken die naar het apparaat zijn gestuurd. Bovendien kunt u geselecteerde afdruktaken annuleren, onderbreken en hervatten.

| Opmerking:

EPSON Spool Manager is niet beschikbaar onder Windows XP en 2000.

Nadat u een afdruktaak hebt verzonden, verschijnt de knop EPSON Stylus Photo RX600 op de taakbalk. Klik op deze knop om EPSON Spool Manager te openen.

### EPSON Status Monitor 3 gebruiken

EPSON Status Monitor 3 geeft gedetailleerde informatie weer over de status van het apparaat.

| Opmerking:

Lees eerst het bestand Leesmij voordat u EPSON Status Monitor 3 gebruikt. Klik om dit bestand te openen op Start, wijs naar Programma's (Programs) (voor Windows Me, 98 en 2000) of Alle programma's (All Programs) (voor Windows XP), wijs naar EPSON of EPSON-printers en klik op EPSON Stylus Photo RX600 Readme.

#### EPSON Status Monitor 3 openen

U kunt EPSON Status Monitor 3 op twee manieren openen:

- Dubbelklik op het printerpictogram op de taakbalk van Windows.
  Raadpleeg de online-Help voor informatie over het toevoegen van dit pictogram aan de taakbalk.

- Open de printersoftware, klik op het tabblad Hulpprogramma's en klik vervolgens op de knop EPSON Status Monitor 3.

Als u EPSON Status Monitor 3 opent, verschijnt het volgende venster.

#### Informatie weergeven in EPSON Status Monitor 3

EPSON Status Monitor 3 biedt de volgende informatie:

- Huidige status:
  EPSON Status Monitor 3 biedt uitgebreide informatie over de printerstatus, een grafische weergave en statusberichten. Als de inkt (bijna) op is, verschijnt de knop Hoe in het venster van EPSON Status Monitor 3. Als u op Hoe klikt, worden er instructies weergegeven voor het vervangen van de cartridge en wordt de inktkop naar de positie verplaatst waar u de cartridge kunt vervangen.

- Inktniveaus:
  EPSON Status Monitor 3 geeft grafisch weer hoeveel inkt er nog is en geeft bovendien een schatting van het aantal pagina's dat nog kan worden afgedrukt met de hoeveelheid resterende inkt.

- Cartridge-informatie:
  U kunt informatie over de geïnstalleerde cartridges weergeven door te klikken op Informatie.

- Technische ondersteuning
  U kunt de online-gebruikershandleiding openen vanuit EPSON Status Monitor 3. Als u een probleem hebt, klikt u op Technische ondersteuning in het venster van EPSON Status Monitor 3.

[Boven]

## Voor Macintosh

### EPSON StatusMonitor gebruiken

Het hulpprogramma EPSON StatusMonitor controleert het apparaat. Als het programma een printerfout ontdekt, wordt daarover een foutbericht weergegeven.

Als een cartridge (bijna) leeg is verschijnt de knop Hoe. Als u op de knop Hoe klikt, leidt EPSON StatusMonitor u stapsgewijs door de procedure voor het vervangen van de cartridge.

U kunt dit programma ook gebruiken om vóór het afdrukken het inktniveau te controleren. EPSON StatusMonitor toont hoeveel resterende inkt er nog is op het moment dat u het programma hebt geopend. Als u de informatie over de hoeveelheid resterende inkt wilt actualiseren, klikt u op Updaten.

#### EPSON StatusMonitor openen

Volg de onderstaande instructies om EPSON StatusMonitor te openen.

##### Voor Mac OS 8.6 tot 9.x

| Open het afdrukvenster.

| De printersoftware voor Mac OS 8.6 en 9.x openen

| Klik op de pictogramknop StatusMonitor of op de pictogramknop Hulpprogramma's en vervolgens op de knop EPSON StatusMonitor in het dialoogvenster dat verschijnt. Het EPSON StatusMonitor-venster verschijnt.

##### Voor Mac OS X

| Open het dialoogvenster EPSON Printer Utility.

| De printersoftware voor Mac OS X openen

| Klik op de knop EPSON StatusMonitor.

> Het EPSON StatusMonitor-venster verschijnt.

#### Configuratie-instellingen vastleggen

Ga als volgt te werk om de manier te wijzigen waarop het hulpprogramma EPSON StatusMonitor dit apparaat controleert of afdruktaken afhandelt.

| Opmerking:

Deze functie is niet beschikbaar onder Mac OS X.

| Klik in het menu Archief (File) van uw toepassing op Print of Pagina-instelling (Page Setup).

| Klik op de pictogramknop Hulpprogramma's .

| Klik op Configuratie. Het dialoogvenster Config.-instellingen verschijnt.

In dit dialoogvenster kunt u de volgende instellingen opgeven.

Foutmelding | Geef aan op welke manier EPSON StatusMonitor u moet waarschuwen wanneer er zich een fout voordoet.
Waarschuwing | Geef aan op welke manier EPSON StatusMonitor u op de hoogte moet brengen van een waarschuwingsbericht.
Tijdelijke spoolmap | Geef aan in welke map u de afdrukgegevens tijdelijk wilt opslaan.
Tijdelijke hoge-snelheidkopieermap | Geef aan in welke map u de afdrukgegevens van meerdere exemplaren wilt opslaan.
Gegevens naar de printer sturen na het opslaan op schijf. | Als u deze optie selecteert, voorkomt u horizontale strepen in afdrukken met afbeeldingen doordat de beeldgegevens tijdelijk op de vaste schijf van de computer worden verzameld. De computer stuurt de beeldgegevens vervolgens als een geheel naar het apparaat in plaats van als afzonderlijke rechthoekige pakketjes.
Naar fouten zoeken vóór het afdrukken. | Schakel dit selectievakje in om vóór het starten van een afdruktaak een foutcontrole te laten uitvoeren.
Inktniveau controleren vóór het afdrukken. | Schakel dit selectievakje in om het inktniveau te laten controleren voordat u afdrukt.

### EPSON StatusMonitorIV gebruiken

Nadat u een afdruktaak naar het apparaat hebt gestuurd, kunt u met behulp van het hulpprogramma EPSON MonitorIV afdruktaken die in de wachtrij staan, bekijken, annuleren of van volgorde wijzigen. Het hulpprogramma toont bovendien de status van de huidige afdruktaak.

| Opmerking:

Deze functie is niet beschikbaar onder Mac OS X.

#### EPSON MonitorIV gebruiken

U opent EPSON MonitorIV als volgt.

| Schakel in de Kiezer (Chooser) of in het dialoogvenster voor afdrukken op de achtergrond Afdrukken op de achtergrond (Background Printing) in.

| Stuur een afdruktaak naar het apparaat.

| Selecteer in het programmamenu rechts op de menubalk EPSON MonitorIV. Het EPSON MonitorIV-venster verschijnt.

| Opmerking:

U kunt EPSON MonitorIV ook openen door in de map Extensies (Extensions) te dubbelklikken op het pictogram EPSON MonitorIV.

#### Afdruktaken beheren met EPSON MonitorIV

Met EPSON MonitorIV kunt u afdruktaken als volgt beheren:

- Gebruik de onderstaande knoppen om afdruktaken tijdelijk te onderbreken, voort te zetten of te annuleren. Selecteer de gewenste afdruktaak en klik vervolgens op de vereiste knop.

| Uitstellen | Stopt het afdrukken en laat de huidige afdruktaak bovenaan de wachtrij staan.
| Hervatten | Herneemt het afdrukken.
| Verwijderen | Stopt het afdrukken en verwijdert de afdruktaak uit de wachtrij.

- Klik op Afdrukwachtrij stoppen om het afdrukken te onderbreken. Klik op Afdrukwachtrij starten om het afdrukproces te hervatten.

- Gebruik de volgende knoppen om de printerhulpprogramma's te starten.

| Printkop reinigen | Start het hulpprogramma Printkop reinigen om de printkop schoon te maken.
| StatusMonitor | Start EPSON Status Monitor, waardoor de hoeveelheid resterende inkt wordt weergegeven.

- Dubbelklik op een bestand in de lijst om een afdrukvoorbeeld weer te geven (deze functie is uitgeschakeld wanneer u het ESC/P-commandobestand afdrukt).

- Dubbelklik op Exemplaren om het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken te wijzigen.

- Klik op de pijl Details weergeven om het dialoogvenster EPSON MonitorIV aan de onderzijde uit te breiden (ongeveer zoals in de volgende afbeelding). Het verlengde gedeelte van het dialoogvenster toont gedetailleerde informatie over de printersoftware-instellingen van het geselecteerde document.

#### De prioriteit van afdruktaken wijzigen

U wijzigt als volgt de prioriteit van de afdruktaken in een wachtrij.

| Opmerking:

Het is ook mogelijk de prioriteit te wijzigen van afdruktaken waarvoor u in het dialoogvenster voor afdrukken op de achtergrond een afdruktijd hebt opgegeven.

| Selecteer in de kolom Documentnaam de afdruktaak waarvan u de prioriteit wilt wijzigen.

| Klik op de pijl Details weergeven om het dialoogvenster EPSON MonitorIV aan de onderzijde uit te breiden (ongeveer zoals in de volgende afbeelding).

| Selecteer in de lijst Prioriteit Dringend, Normaal, Uitstellen of Afdruktijdstip.

|  | Opmerking:

Als u Afdruktijdstip selecteert, wordt er een dialoogvenster weergegeven, waarin u een datum en tijd kunt opgeven voor het afdrukken van het document. Zorg ervoor dat het apparaat en de computer aanstaan op het tijdstip dat u opgeeft.

[Boven]