Afdrukken / Afdrukkwaliteit verbeteren

# De spuitkanaaltjes van de printkop controleren

> Het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren gebruiken
> De knoppen op het bedieningspaneel gebruiken

Als uw afdrukken opeens vager worden of als er puntjes in de afgedrukte afbeelding ontbreken, controleert u eerst de spuitkanaaltjes van de printkop.

U kunt de spuitkanaaltjes van de printkop vanaf uw computer controleren met het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren of rechtstreeks vanaf het bedieningspaneel van het apparaat.

| Opmerking:

Gebruik het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren niet terwijl het apparaat bezig is met afdrukken, omdat het afdrukken dan niet goed verloopt.

## Het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren gebruiken

Raadpleeg het gedeelte dat van toepassing is op uw systeem voor het gebruik van het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren.

### Voor Windows

Volg de onderstaande instructies om het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren te gebruiken.

| Zorg ervoor dat de papiertoevoer papier van A4- of Letter-formaat bevat.

| Controleer of het apparaat aanstaat en het foutlampje ! niet brandt.

| Open de printersoftware.

| De printersoftware voor Windows openen

| Klik op het tabblad Hulpprogramma's en vervolgens op de knop Spuitkanaaltjes controleren.

| Volg de instructies op het scherm.

### Voor Mac OS 8.6 tot 9.x

Volg de onderstaande instructies om het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren te gebruiken.

| Zorg ervoor dat de papiertoevoer papier van A4- of Letter-formaat bevat.

| Controleer of het apparaat aanstaat en het foutlampje ! niet brandt.

| Open het afdrukvenster of het dialoogvenster voor de pagina-instelling.

| De printersoftware voor Mac OS 8.6 en 9.x openen

| Klik op de pictogramknop Hulpprogramma's en vervolgens op de knop Spuitkanaaltjes controleren in het dialoogvenster dat verschijnt.

| Volg de instructies op het scherm.

### Voor Mac OS X

Volg de onderstaande instructies om het hulpprogramma Spuitkanaaltjes controleren te gebruiken.

| Zorg ervoor dat de papiertoevoer papier van A4- of Letter-formaat bevat.

| Controleer of het apparaat aanstaat en het foutlampje ! niet brandt.

| Open het dialoogvenster EPSON Printer Utility.

| De printersoftware voor Mac OS X openen

| Klik op de knop Spuitkanaaltjes controleren in het dialoogvenster dat verschijnt.

| Volg de instructies op het scherm.

[Boven]

## De knoppen op het bedieningspaneel gebruiken

Om de spuitkanaaltjes van de printkop te controleren via het bedieningspaneel gaat u als volgt te werk.

| Opmerking:

Als het foutlampje ! brandt en in het display een bericht verschijnt waarin u wordt gevraagd de cartridge te vervangen of waarin wordt aangegeven dat de inkt op is, kunt u de printkop niet reinigen. Vervang in dat geval eerst de betreffende cartridge.

| Zorg ervoor dat de papiertoevoer papier van A4- of Letter-formaat bevat. Druk vervolgens op de knop Setup.

| Selecteer Spuitkanaaltjes controleren. met de knoppen / en druk vervolgens op de knop OK.

| 1. Selecteer Spuitkanaaltjes controleren.

| 2. Druk op de knop OK.

| Controleer de berichten in het display en druk op de knop OK om het controleren van de spuitkanaaltjes te starten.

| Controleer de afdruk.

##### Goed: de printkop hoeft nog niet te worden gereinigd.

##### Niet goed: de printkop moet worden gereinigd.

Als de spuitkanaaltjescontrole niet het gewenste resultaat oplevert, kan er sprake zijn van een verstopt spuitkanaaltje of een onjuist uitgelijnde printkop. Druk op de knop OK en volg de instructies in De printkop reinigen om het probleem op te lossen. Als het resultaat wel naar wens is, drukt u op de annuleerknop om terug te keren naar het instelmenu.

[Boven]