Afdrukken / Enkele afdrukopties

# Afdrukken zonder marges (randloos)

> Geschikt afdrukmateriaal
> De afdrukgegevens voorbereiden
> Papier laden
> Instellingen van de printerdriver voor Windows
> Instellingen van de printerdriver voor Mac OS 8.6 tot 9.x
> Instellingen van de printerdriver voor Mac OS X

Met dit apparaat is het mogelijk om af te drukken zonder enige marge tot aan alle vier de randen van het papier. Volg de onderstaande instructies om randloos af te drukken.

| Opmerking:

Met EPSON PhotoQuicker (bijgeleverd op cd-rom) kunt u op de snelste en eenvoudigste manier randloze foto's maken op dit apparaat. EPSON PhotoQuicker heeft bovendien diverse functies voor het afdrukken van de mooiste foto's. Dubbelklik voor meer informatie op het pictogram ESPRX600-softwarehandleiding op het bureaublad om de installatiehandleiding voor de fotoafdruksoftware weer te geven.

Deze functie is niet beschikbaar voor alle soorten afdrukmateriaal en driverinstellingen.

## Geschikt afdrukmateriaal

U kunt deze functie gebruiken met het volgende afdrukmateriaal:

Photo Quality Ink Jet Paper | A4, 5 x 8"
Matte Paper-Heavyweight | A4
Fotopapier | A4, 4 x 6" zonder perforaties, 10 x 15 cm
Premium Glossy Photo Paper | A4, 10 x 15 cm
Premium SemiGloss Photo Paper | A4

| Opmerking:

Afdrukken met deze functie ingeschakeld duurt langer dan normaal.

De afdrukkwaliteit kan minder zijn aan de boven- en onderkant van de afdruk, of deze gedeelten kunnen vegen vertonen wanneer ander afdrukmateriaal wordt gebruikt dan hierboven aangegeven. Druk eerst één vel af om de kwaliteit te controleren voordat u een grote taak afdrukt.

[Boven]

## De afdrukgegevens voorbereiden

Omdat deze functie de afbeelding iets groter maakt dan het eigenlijke papierformaat, wordt het deel van de afbeelding dat buiten de randen van het papier valt, niet afgedrukt.

U moet uw gegevens aanpassen aan het papierformaat, wanneer u de gegevens in het programma waarmee u werkt geschikt wilt maken om afgedrukt te worden. Als u in uw toepassing marges kunt instellen, zet die dan op nul voordat u gaat afdrukken.

[Boven]

## Papier laden

Plaats het afdrukmateriaal in de papiertoevoer na selectie van het gewenste materiaal. Raadpleeg het hierna genoemde gedeelte voor meer informatie.

| Losse vellen laden

[Boven]

## Instellingen van de printerdriver voor Windows

Na het laden van het afdrukmateriaal stelt u de printerdriver in op randloos afdrukken.

| Open de printerdriver.

| De printersoftware voor Windows openen

| Klik op het tabblad Hoofdgroep en geef de gewenste instelling op bij Kwaliteitoptie. Zie de online-Help voor meer informatie.

| Schakel het selectievakje Randloos in.

| Geef de gewenste instelling op bij Type.

| Afdrukmateriaal

| Geef de gewenste instelling op bij Formaat.

| Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

Wanneer u alle bovenstaande stappen hebt voltooid, kunt u beginnen met afdrukken. Maak eerst één proefafdruk en controleer het resultaat, voordat u grote hoeveelheden afdrukt.

| Opmerking:

U kunt het deel van de afbeelding dat buiten de randen van het papier valt tijdens randloos afdrukken aanpassen. Wanneer u het selectievakje Randloos hebt ingeschakeld op het tabblad Hoofdmenu, kunt u de schuifbalk Borderless Expansion (Marges vergroten) gebruiken op het tabblad Paginalay-out.

[Boven]

## Instellingen van de printerdriver voor Mac OS 8.6 tot 9.x

Na het laden van het afdrukmateriaal stelt u de printerdriver in op randloos afdrukken.

| Open het dialoogvenster voor de pagina-instelling.

| De printersoftware voor Mac OS 8.6 en 9.x openen

| Geef de gewenste instelling op bij Papierformaat.

| Schakel het selectievakje Randloos in.

| Klik op OK om de instellingen op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.

| Open het afdrukvenster.

| De printersoftware voor Mac OS 8.6 en 9.x openen

| Geef de gewenste instelling op bij Afdrukmateriaal.

| Afdrukmateriaal

| Klik op Afdrukken om te beginnen met afdrukken.

| Opmerking:

Maak eerst één proefafdruk en controleer het resultaat, voordat u grote hoeveelheden afdrukt.

U kunt het deel van de afbeelding dat buiten de randen van het papier valt tijdens randloos afdrukken aanpassen. Wanneer het selectievakje Randloos is ingeschakeld in het dialoogvenster voor de pagina-instelling, wordt de knop Expansion (Uitbreiden) actief.

[Boven]

## Instellingen van de printerdriver voor Mac OS X

Na het laden van het afdrukmateriaal stelt u de printerdriver in op randloos afdrukken.

| Open het dialoogvenster voor de pagina-instelling.

| De printersoftware voor Mac OS X openen

| Selecteer Stylus Photo RX600 (Papiertoevoer - Randloos) bij Stel in voor.

| Geef de gewenste instellingen op bij Papierformaat en Richting.

| Klik op OK om het dialoogvenster te sluiten.

| Open het afdrukvenster.

| De printersoftware voor Mac OS X openen

| Selecteer Stylus Photo RX600 (Papiertoevoer - Randloos) bij Printer en geef de gewenste instellingen op bij Aantal en pagina's.

|  | Opmerking:

De instellingen voor Aantal en pagina's zijn de standaardinstellingen van Mac OS X. Raadpleeg de documentatie bij uw besturingssysteem voor meer informatie.

Zorg ervoor dat de instelling bij Stel in voor in het dialoogvenster voor de pagina-instelling en de instelling bij Printer in het afdrukvenster altijd met elkaar overeenkomen. Anders worden de gegevens misschien niet goed afgedrukt.

| Selecteer Printerinstellingen in het venstermenu.

| Geef de gewenste instelling op bij Afdrukmateriaal, Kleur en Modus. Zie de online-Help voor meer informatie.

| Afdrukmateriaal

| Klik op Print om te beginnen met afdrukken.

| Opmerking:

Maak eerst één proefafdruk en controleer het resultaat, voordat u grote hoeveelheden afdrukt.

U kunt het deel van de afbeelding dat buiten de randen van het papier valt tijdens randloos afdrukken aanpassen. Zie de online-Help voor meer informatie.

[Boven]