Productinformatie / Productspecificaties

# Scannen

Type scanner | Flatbed kleurenscanner
Foto-elektrisch apparaat | Kleuren-CCD-lijnsensor
Effectieve pixels | 20.400 x 28.080 pixels bij 2400 dpi, 100%
Documentformaat | 8,5 x 11,7" (216 x 297 mm) A4- of US Letter-formaat (U kunt het scangebied instellen met uw software.)
Scanresolutie | 2400 dpi (normaal) 4800 dpi met Micro Step (geïnterpoleerd)
Outputresolutie | 50 tot 6400 dpi (in stappen van 1 dpi)
Kleurenscheiding | RGB-kleurenfilters op CCD
Beeldgegevens | 16 bits per pixel per interne kleur 1 tot 16 bits per pixel per externe kleur
Gammacorrectie | Gebruikergedefinieerd: 2 niveau
Interface | USB 2.0
Lichtbron | Witte fluorescerende lamp met koude kathode
Feilloze werking | 30000 cycli van het terugloopstuk (hoofdonderdeel MCBF) Levensduur lamp: 10.000 uur
Geïntegreerde transparanteneenheid | Transparanten tot 35-mm-filmstroken x 6, 35-mm-dia's x 4, met opbergruimte voor filmhouder

[Boven]