Scannen / Hoe te scannen

# De filmhouder gebruiken

> Dia's en films plaatsen
> De filmhouder opbergen

## Dia's en films plaatsen

U kunt 35-mm-filmstroken en -dia's scannen. Het deksel doet ook dienst als filmadapter.

| Let op:

Houd de film aan de randen vast of gebruik handschoenen. Wanneer u de film met uw blote handen aanraakt, kunnen er vingerafdrukken of andere ongerechtigheden op de film komen.

| Opmerking:

Als u transparante films wilt scannen vanuit EPSON Smart Panel of het hulpprogramma EPSON Photo Print, raadpleeg dan de documentatie bij deze software voor meer informatie hierover.

Veeg de binnenkant van het deksel en de glasplaat schoon voordat u transparante materialen scant.

In de volautomatische modus kunt u 35-mm-kleurenfilms en 35-mm-kleurendia's scannen. Schakel over op de thuismodus of de professionele modus als u zwart-witnegatieven wilt scannen.

| Controleer of de kabel van het deksel is aangesloten op de interfaceconnector voor de transparanteneenheid.

|  | Opmerking:

Controleer of het apparaat uit is voordat u de kabel van het deksel aansluit of loskoppelt.

| Open het deksel.

| Schuif de reflecterende mat voorzichtig uit het deksel.

|  | Opmerking:

Houd de reflecterende mat met beide handen vast.

| Plaats uw transparante materiaal in de filmhouder en leg de houder op de glasplaat. Ga naar het gedeelte dat overeenkomt met het type transparant dat u wilt scannen (zie hieronder). Raadpleeg de volgende gedeelten voor meer informatie.

> - 35-mm-filmstroken

> - 35-mm-dia's

|  | Opmerking:

De basiszijde van de film is de zijde waar de naam van de fabrikant en de nummers duidelijk zichtbaar zijn. Ook wordt de afbeelding aan de basiszijde normaal (dus niet tegengesteld) weergegeven.

Doe de film op de juiste manier in de filmhouder en plaats de filmhouder op de juiste wijze op de glasplaat.

Let er op dat u nooit te hard op de glasplaat drukt.

| Sluit het deksel.

| Opmerking:

Zorg ervoor dat het deksel volledig gesloten is. Anders kunnen kleurafwijkingen optreden.

Mogelijk kan een newton-ring (ringvormig streeppatroon) op de gescande afbeelding verschijnen. Om de newton-ring te verwijderen, plaatst u de film met de basiszijde naar boven. Zie Er verschijnt een newton-ring in de gescande afbeelding voor meer informatie.

Wanneer u de filmhouder niet gebruikt, kunt u deze bewaren in het deksel. Zie De filmhouder opbergen voor meer informatie.

### 35-mm-filmstroken

| Verwijder de filmbevestiging.

| Schuif de filmstrook met de basiszijde naar beneden in de 35-mm-filmhouder. Schuif de strook volledig door, totdat de gewenste opname zich in de filmhouder bevindt en bevestig de filmbevestiging.

| Sluit de filmbevestiging.

| Bevestig de filmhouder in de daarvoor bestemde opening op het apparaat en zorg er daarbij voor dat het filmstrookgedeelte in het midden van de glasplaat ligt.

### 35-mm-dia's

| Bevestig de filmhouder in de daarvoor bestemde opening op het apparaat en zorg er daarbij voor dat het diagedeelte in het midden van de glasplaat ligt.

| Plaats dia's in de 35-mm-diahouder, zoals hierna getoond.

[Boven]

## De filmhouder opbergen

Wanneer u de filmhouder niet gebruikt, kunt u deze bewaren in het deksel.

| Open het deksel.

| Schuif de filmhouder in het deksel.

| Schuif de reflecterende mat weer in het deksel.

|  | Opmerking:

Houd het deksel met beide handen vast.

| Sluit het deksel.

[Boven]