Productinformatie

# De Bluetooth Photo Print Adapter gebruiken

> De Bluetooth Photo Print Adapter
> De Bluetooth Photo Print Adapter aansluiten en loskoppelen
> Bluetooth-instellingen
> Afdrukken

## De Bluetooth Photo Print Adapter

De als optie verkrijgbare Bluetooth Photo Print Adapter is een module die draadloze communicatie mogelijk maakt tussen dit apparaat en andere apparatuur met Bluetooth-technologie, zoals een digitale camera. Kabels zijn in dit geval niet meer nodig.

| Opmerking:

Dit apparaat is compatibel met de Bluetooth-norm. Dit betekent echter niet dat dit apparaat altijd compatibel is met alle andere Bluetooth-producten.

Dit product heeft een bereik van circa 10 meter. De precieze afstand hangt af van de omstandigheden: voorwerpen die zich tussen de apparaten bevinden, de signaalkwaliteit, magnetische velden, statische elektriciteit en elektromagnetische storing, de software en het besturingssysteem die worden gebruikt, de ontvangstgevoeligheid en de antenne.

### Beschikbaar profiel

Een basisprofiel voor beeldverwerking (BIP, Basic Imaging Profile)

Een profiel ter vervanging van een kabel (HCRP, Hardcopy Cable Replacement Profile)

Een profiel voor het pushen van objecten (OPP, Object Push Profile)

[Boven]

## De Bluetooth Photo Print Adapter aansluiten en loskoppelen

### Aansluiten

| Steek de connector van de adapter in de USB-aansluiting voor externe apparatuur (zie illustratie).

|  | Let op:

Sluit dit product niet aan wanneer de printer aanstaat. Dit kan tot storingen van het apparaat leiden.

| Het lampje op de adapter brandt gedurende één seconde. Als het lampje niet gaat branden, koppelt u de adapter los van het apparaat en sluit hem vervoglens opnieuw aan.

### Loskoppelen

Trek de connector van de adapter uit de USB-aansluiting voor externe apparatuur (zie illustratie).

| Let op:

Verwijder dit product nooit terwijl het communiceert met een ander apparaat.

Verwijder dit product nooit terwijl de printer werkt. Dit kan tot storingen van het apparaat leiden.

Verwijder dit product nooit door aan het bovenste deel te trekken. Dit kan het product beschadigen.

[Boven]

## Bluetooth-instellingen

Via het display van het apparaat kunt u instellingen opgeven voor de draadloze Bluetooth-communicatie. Zie Instellingen vastleggen voor meer informatie.

### Instellingen

Instelling | Mogelijkheden | Omschrijving
ID inst. BT-printer | printernaam-(nummer) (Standaard= 0) | Als er meerdere Bluetooth-printers binnen hetzelfde bereik vallen, kunt u ze van elkaar onderscheiden door elke printer een ander nummer te geven (van 0 tot en met 9). De gewijzigde instelling is pas van kracht nadat u het apparaat uit en weer aan hebt gezet.
BT aansluitingsmodus | Publiek | In deze modus kunnen Bluetooth-apparaten zelfstandig de printer opsporen om af te drukken.
Privé | In deze modus kunnen onbekende apparaten de printer niet detecteren. Als u wilt afdrukken in de modus Privé, moet u eerst eenmaal naar de printer zoeken terwijl de modus Publiek actief is. Wanneer uw apparaat de printer eenmaal heeft gedetecteerd in de modus Publiek, zal het apparaat daarna ook in de modus Privé met de printer kunnen communiceren om gegevens af te drukken.
Bonding | In deze modus moet er verplicht een code van vier cijfers in het apparaat worden ingevoerd voordat communicatie met de printer (en dus afdrukken) mogelijk is.
BT-encryptie | Aan/Uit (Standaard = Uit) | Selecteer Aan om de communicatie te coderen. Bij gebruik van encryptie moet er verplicht een code van vier cijfers in het apparaat worden ingevoerd voordat communicatie met de printer (en dus afdrukken) mogelijk is.
BT PIN-code inst. | Een willekeurig getal van vier cijfers (Standaard = 0000) | Met deze instelling kunt u de viercijferige code instellen die vóór het afdrukken moet worden ingevoerd in het apparaat, als Bonding is geselecteerd als Communicatiemodus of als Encryptie op Aan is gezet.
BT apparaatadres | Ingesteld in de fabriek (Voorbeeld) 11-11-11-11-11-11 | Het unieke Bluetooth-apparaatadres van de printer.

### Instellingen vastleggen

| Sluit de Bluetooth Photo Print Adapter aan op de printer. Zie De Bluetooth Photo Print Adapter aansluiten en loskoppelen.

|  | Let op:

Controleer voordat u dit product aansluit of de printer niet actief is. Anders kan dit tot storing van de adapter leiden.

| Druk op de Setup-knop om de setupmodus in te schakelen.

| Selecteer de Bluetooth-instellingen met de knoppen / en druk vervolgens op de knop OK.

| 1. Selecteer de Bluetooth-instellingen.

| 2. Druk op de knop OK.

| Wijzig de instellingen van elk item met de knoppen /. Zie Instellingen voor meer informatie over de Bluetooth-instellingen.

#### De Bluetooth-code (BT PIN-code inst.)

Als u Bonding selecteert als Communicatiemodus of als u Encryptie op Aan zet, moet eerst een code worden ingevoerd in het Bluetooth-apparaat voordat het kan communiceren met de printer. Deze code staat standaard op 0000.

U wijzigt de code als volgt. Als voorbeeld wordt de code 1234 gebruikt.

| Druk in de setupmodus op de knoppen / om BT PIN-code te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

| 1. Selecteer BT PIN-code inst..

| 2. Druk op de knop OK.

| Selecteer het eerste cijfer van de code met de knoppen / en druk op / om het cijfer te wijzigen.

| 1. Selecteer het cijfer.

| 2. Wijzig het cijfer.

| Selecteer op dezelfde manier ook het tweede, derde en vierde cijfer van de code. Druk vervolgens op de knop OK om de code te activeren.

[Boven]

## Afdrukken

| Zorg ervoor dat de Bluetooth-adapter op dit apparaat is aangesloten en dat de Bluetooth-instellingen zijn opgegeven. Zie De Bluetooth Photo Print Adapter aansluiten en loskoppelen voor meer informatie over het aansluiten van de adapter. Zie Bluetooth-instellingen voor het vastleggen van de Bluetooth-instellingen.

| Druk op de knop Setup.

| Selecteer DirectPrint beeld inst. met de knoppen / en druk vervolgens op de knop OK.

| 1. Selecteer DirectPrint beeld inst..

| 2. Druk op de knop OK.

|  | Opmerking voor gebruikers van het OPP-profiel:

Selecteer DirectPrint wanneer u gegevens afdrukt in vCard-indeling.

| Selecteer de gewenste afdrukoptie met de knoppen / en wijzig het desbetreffende item met de knoppen /.

| 1. Selecteer de afdrukoptie.

| 2. Wijzig het item.

Menuond erdeel | Instelling | Omschrijving
Papiertype | Gewoon, BrightWhite, GlossyFoto, Fotopapier, Prem. Glossy*, SemiGloss, Matte, PQIJ, Iron on
Papierformaat | A4, 10 x 15 cm*, 4 x 6 in
Lay-out | Geen marges | Afdrukken zonder marges.
Met rand | Hiermee drukt u af met een marge van 3 mm aan alle vier de zijden.
2-up-1, 4-up-1, 8-up-1, 20-up | Meerdere foto's op één vel afdrukken. Het formaat van elke foto wordt automatisch aangepast aan het aantal af te drukken foto's en het papierformaat.
Bovenste 1/2 | Afdrukken op bovenste helft van papier
Resolutie | Normaal, Foto*, Beste foto
Filter | Uit* | Hiermee drukt u niet af in een sepiatint, maar in kleur of grijstinten.
Sepia | Hiermee drukt u af in sepiatinten.
Autom corriger | P.I.M.* | Hiermee drukt u af met de functie PRINT Image Matching. Druk af met PhotoEnhance als de foto geen P.I.M.-gegevens bevat.
Exif | Hiermee drukt u af met de functie Exif Print. De afdrukken krijgen hierdoor een zeer hoge kwaliteit.
PhotoEnhance | Hiermee worden de afdrukken automatisch geoptimaliseerd. Hierdoor wordt de afdrukkwaliteit beter, maar duurt het afdrukken langer.
Geen | Bij het afdrukken wordt geen automatische correctie toegepast.
Kleine optim. | Aan | Hiermee verwijdert u digitale ruis en verbetert u de resolutie.
Uit* | Digitale ruis wordt niet verwijderd en de resolutie niet verbeterd.
Helderheid | Helderst | Hiermee worden de afdrukken zeer licht.
Helderder | Hiermee worden de afdrukken iets lichter.
Standaard* | De helderheid wordt niet aangepast.
Donkerder | Hiermee worden de afdrukken iets donkerder.
Donkerst | Hiermee worden de afdrukken zeer donker.
Contrast | Superhoog | Hiermee verkrijgen de afdrukken een zeer scherp contrast.
Hoog | Hiermee wordt het contrast van de afdrukken iets scherper.
Standaard* | Het contrast wordt niet aangepast.
Scherp | Scherpst | Hiermee worden de contouren van voorwerpen zeer scherp.
Scherper | Hiermee worden de contouren van voorwerpen iets scherper.
Standaard* | De scherpte wordt niet aangepast.
Zachter | Hiermee worden de contouren van voorwerpen iets zachter.
Zachtst | Hiermee worden de contouren van voorwerpen zeer zacht.
Verzadiging | Meest verz. | Hiermee worden de afdrukken zeer levendig.
Meer verz. | Hiermee worden de afdrukken iets levendiger.
Standaard* | De verzadiging wordt niet aangepast.
Minder verz. | Hiermee worden de afdrukken iets vlakker.
Minst verz. | Hiermee worden de afdrukken zeer vlak.
Datum (voor afdruk opnamedatum) | Geen* | De afdrukken bevatten geen datumgegevens.
jjjj.mm.dd | Bijvoorbeeld 2003. 05. 18
mmm.dd.jjjj | Bijvoorbeeld okt. 18. 2003
dd.mmm.jjjj | Bijvoorbeeld 18. okt. 2003

| * is de standaardinstelling.

> De beschikbare menuonderdelen en standaardinstellingen hangen af van het profiel dat u gebruikt.

|  | Opmerking:

Selecteer de foto's op het apparaat op het moment dat u de afdruktaak verzendt.

| Controleer de instellingen en druk op de knop OK. Het display keert terug naar het instelmenu.

| Druk de gegevens nu af vanuit uw Bluetooth-apparaat.

| Opmerking:

De beschikbare instellingen kunnen per Bluetooth-apparaat verschillen. Zie de handleiding van het specifieke apparaat voor meer informatie.

Meer informatie over het afdrukken vanaf een digitale foto- of videocamera, PDA, mobile PC of andere Bluetooth-apparatuur vindt u in de documentatie van het betreffende apparaat en dit Epson-apparaat.

[Boven]