Scannen / Verschillende scanopties

# Geschikte instellingen opgeven

> Voor films
> Voor documenten en foto's

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de geschikte instellingen opgeeft voor het materiaal dat u wilt scannen.

## Voor films

Ga als volgt te werk om de geschikte instellingen op te geven voor het scannen van films in de professionele modus.

| Leg uw films op de glasplaat.

| De filmhouder gebruiken

| Start EPSON Scan en selecteer de professionele modus. Zie De scanmodus wijzigen voor meer informatie over het selecteren van de scanmodus.

> Het volgende venster verschijnt.

| Geef bij Origineel de geschikte instellingen voor uw films op.

Documenttype | Film
Filmtype | Kies een filmtype uit de lijst Filmtype.

| Geef bij Bestemming de gewenste instellingen op voor het uiteindelijke afbeeldingsbestand.

Beeldtype | Kies een geschikt beeldtype uit de lijst Beeldtype.
Resolutie | Kies een geschikte resolutie uit de lijst Resolutie.

> Wanneer u een hoge resolutie instelt, neemt het aantal pixels toe en wordt de afbeelding zeer fijn gescand. Een hogere resolutie geeft echter wel grotere bestanden. Laat de resolutie daarom afhangen van wat u met de scan wilt doen.

> In de volgende tabel ziet u welke resoluties geschikt zijn voor een bepaalde taak.

Taak | Resolutie
E-mail verzenden | 96 tot 150 dpi
Afdrukken | 300 dpi
Archivering | 300 dpi

| Klik op Voorbeeldscan om de afbeeldingen te bekijken.

| Geef het uitvoerformaat van de gescande afbeelding op bij Doelgrootte en maak eventueel aanpassingen met de diverse beeldbewerkingsfuncties.

| Klik op Scannen. EPSON Scan begint met scannen.

De gescande afbeeldingen worden naar de toepassing verzonden of opgeslagen in de opgegeven map.

[Boven]

## Voor documenten en foto's

Volg de onderstaande instructies om de geschikte instellingen op te geven voor het scannen van documenten en foto's (reflecterende documenten) in de professionele modus.

| Leg uw materiaal op de glasplaat.

| Foto's en documenten op de glasplaat plaatsen

| Start EPSON Scan en selecteer de professionele modus. Zie De scanmodus wijzigen voor meer informatie over het selecteren van de scanmodus.

> Het volgende venster verschijnt.

| Geef bij Origineel de geschikte instellingen voor uw document op.

Documenttype | Reflecterend
Documentbron | Glasplaat
Automatische belichting | Selecteer "Foto" of "Document" in de lijst Automatische belichting.

| Geef bij Bestemming de gewenste instellingen op voor het uiteindelijke afbeeldingsbestand.

Beeldtype | Kies een geschikt beeldtype uit de lijst Beeldtype.
Resolutie | Kies een geschikte resolutie uit de lijst Resolutie.

> Wanneer u een hoge resolutie instelt, neemt het aantal pixels toe en wordt de afbeelding zeer fijn gescand. Een hogere resolutie geeft echter wel grotere bestanden. Laat de resolutie daarom afhangen van wat u met de scan wilt doen.

> In de volgende tabel ziet u welke resoluties geschikt zijn voor een bepaalde taak.

Taak | Resolutie
E-mail verzenden | 96 tot 150 dpi
OCR (Optical Character Recognition, tekstherkenning) | 300 dpi
Afdrukken | 300 dpi
Archivering | 300 dpi
Fax verzenden | 200 dpi

| Klik op Voorbeeldscan om de afbeeldingen te bekijken.

| Geef het uitvoerformaat van de gescande afbeelding op bij Doelgrootte en maak eventueel aanpassingen met de diverse beeldbewerkingsfuncties.

| Klik op Scannen. EPSON Scan begint met scannen.

De gescande afbeeldingen worden naar de toepassing verzonden of opgeslagen in de opgegeven map.

[Boven]