Scannen / Verschillende scanopties

# Afbeeldingen schoon scannen

> Stof en krassen op films verwijderen
> Korrels verwijderen uit de gescande afbeelding
> Verkleurde afbeeldingen herstellen
> De kwaliteit van de gescande afbeelding verbeteren (PRINT Image Matching)

In dit gedeelte worden enkele functies van EPSON Scan toegelicht die u kunt gebruiken om scans te maken zonder onregelmatigheden.

## Stof en krassen op films verwijderen

Stof verwijderen
Stof verwijderen is een functie in de scansoftware waarmee u stof op films verwijdert.

In onderstaande tabel vindt u de documenttypen waarop u Stof verwijderen kunt toepassen.

| Stof verwijderen
Kleurennegatief |
Kleurenpositief |
Zwart-witnegatief |
Zwart-witpositief |
Foto (reflecterend) | N.v.t.

| : Aanbevolen

| : mogelijk

| Opmerking:

Als u de functie Stof verwijderen gebruikt voor films die geen stof of krassen bevatten, wordt de gescande afbeelding mogelijk vervormd of wazig.

Ga als volgt te werk om stof op films te verwijderen met de functie Stof verwijderen in de professionele modus.

| Leg uw films op de glasplaat.

| De filmhouder gebruiken

|  | Opmerking:

U kunt de functie Stof verwijderen alleen gebruiken bij het scannen van films.

| Start EPSON Scan en selecteer de professionele modus. Zie De scanmodus wijzigen voor meer informatie over het selecteren van de scanmodus.

> Het volgende venster verschijnt.

| Geef bij Origineel en Bestemming de geschikte instellingen voor uw films op. Zorg ervoor dat u Film selecteert bij Documenttype.

| Klik op Voorbeeldscan om de afbeeldingen te bekijken.

| Geef het uitvoerformaat van de gescande afbeelding op bij Doelgrootte en maak eventueel aanpassingen met de diverse beeldbewerkingsfuncties.

| Schakel het selectievakje Stof verwijderen in.

| Klik op Scannen. EPSON Scan begint met scannen.

> Het stof op de films wordt van de gescande afbeeldingen verwijderd.

Stof verwijderen niet toegepast | Stof verwijderen toegepast

|  | Opmerking:

Het resultaat van de functie Stof verwijderen is niet zichtbaar in de voorbeeldscan. U dient het resultaat te controleren op de gescande afbeelding.

De gescande afbeeldingen worden naar de toepassing verzonden of opgeslagen in de opgegeven map.

[Boven]

## Korrels verwijderen uit de gescande afbeelding

Wanneer de gescande afbeelding korrels vertoont, schakelt u het selectievakje Korrels reduceren in en klikt u nogmaals op Scannen om de korrels te reduceren. Hoe hoger het niveau dat u instelt, hoe zachter de gescande afbeelding wordt.

Controleer het resultaat van de instelling Korrel reduceren op de gescande afbeelding.

Korrels reduceren niet toegepast | Korrels reduceren toegepast

| Opmerking:

De bovenstaande afbeeldingen dienen slechts ter illustratie. Het uiteindelijke resultaat van de instelling Korrels reduceren is afhankelijk van de staat van de originele afbeelding of het filmtype dat u scant.

[Boven]

## Verkleurde afbeeldingen herstellen

Kleur herstellen is een functie in de scansoftware waarmee u verkleurde films en foto's kunt herstellen.

| Opmerking:

Afhankelijk van de staat van de films of foto's, worden de kleuren mogelijk niet volledig hersteld.

Ga als volgt te werk om kleuren te herstellen met de functie Kleur herstellen in de professionele modus.

| Leg uw materiaal op de glasplaat.

| De filmhouder gebruiken

| Foto's en documenten op de glasplaat plaatsen

| Start EPSON Scan en selecteer de professionele modus. Zie De scanmodus wijzigen voor meer informatie over het selecteren van de scanmodus.

> Het volgende venster verschijnt.

| Geef bij Origineel en Bestemming de geschikte instellingen voor uw document op.

|  | Opmerking:

Geef bij het scannen van films niet zwart-witnegatief als filmtype op.

Geef als beeldtype niet 16-bits grijstinten of 8-bits grijstinten op.

| Klik op Voorbeeldscan om de afbeeldingen te bekijken.

| Geef het uitvoerformaat van de gescande afbeelding op bij Doelgrootte en maak eventueel aanpassingen met de diverse beeldbewerkingsfuncties.

| Schakel het selectievakje Kleur herstellen in.

> De herstelde kleuren worden weergegeven in de voorbeeldscan.

Kleur herstellen niet toegepast | Kleur herstellen toegepast

| Klik op Scannen. EPSON Scan begint met scannen.

De gescande afbeeldingen worden naar de toepassing verzonden of opgeslagen in de opgegeven map.

[Boven]

## De kwaliteit van de gescande afbeelding verbeteren (PRINT Image Matching)

PRINT Image Matching is een gestandaardiseerde methode waarmee uitgebreide informatie over de kleuren van de gescande afbeelding wordt opgeslagen. De kwaliteit van de scan wordt hierdoor geoptimaliseerd. Wanneer u dit apparaat gebruikt met PRINT Image Matching, kunt u afbeeldingen eenvoudig afdrukken in schitterende en levendige kleuren.

| Opmerking:

PRINT Image Matching-informatie is niet van invloed op de afbeeldingsgegevens zelf of de manier waarop de afbeelding wordt weergegeven op het beeldscherm van de computer.

Volg de onderstaande instructies om de kwaliteit van uw gescande afbeeldingen te verbeteren via EPSON Smart Panel.

| Leg uw materiaal op de glasplaat.

| De filmhouder gebruiken

| Foto's en documenten op de glasplaat plaatsen

| Start EPSON Smart Panel.

| EPSON Smart Panel starten

> EPSON Smart Panel wordt gestart en het volgende venster verschijnt.

| Klik op het pictogram Scannen en opslaan in het venster van EPSON Smart Panel.

| Geef de locatie, bestandsnaam en bestandsindeling op. Selecteer als type Print Image Matching II (JPEG) of Print Image Matching II (TIFF) en wijzig eventueel de scène-instelling.

| Klik op Scannen en opslaan om het scannen te starten of Scannen met opties om de scaninstellingen te wijzigen.

[Boven]