Afdrukken / Afdrukkwaliteit verbeteren

# De printkop uitlijnen

> Voor Windows
> Voor Mac OS 8.6 tot 9.x
> Voor Mac OS X
> De knoppen op het bedieningspaneel gebruiken

Als verticale lijnen niet goed worden uitgelijnd of u horizontale strepen ziet, kunt u dit probleem vanaf uw computer oplossen met het hulpprogramma Printkop uitlijnen. Raadpleeg het betreffende gedeelte hierna.

| Opmerking:

Druk tijdens het afdrukken van een uitlijningspatroon niet op de Stop-knop om het afdrukken te annuleren.

## Voor Windows

Om de printkop uit te lijnen met het hulpprogramma Printkop uitlijnen, gaat u als volgt te werk.

| Zorg ervoor dat de papiertoevoer papier van A4- of Letter-formaat bevat.

| Controleer of het apparaat aanstaat en het foutlampje ! niet brandt.

| Open de printersoftware.

| De printersoftware voor Windows openen

| Klik op het tabblad Hulpprogramma's en vervolgens op de knop Printkop uitlijnen.

| Volg de instructies op het scherm om de printkop uit te lijnen.

[Boven]

## Voor Mac OS 8.6 tot 9.x

Om de printkop uit te lijnen met het hulpprogramma Printkop uitlijnen, gaat u als volgt te werk.

| Zorg ervoor dat de papiertoevoer papier van A4- of Letter-formaat bevat.

| Controleer of het apparaat aanstaat en het foutlampje ! niet brandt.

| Open het afdrukvenster of het dialoogvenster voor de pagina-instelling.

| De printersoftware voor Mac OS 8.6 en 9.x openen

| Klik op de pictogramknop Hulpprogramma's en vervolgens op de knop Printkop uitlijnen.

| Volg de instructies op het scherm om de printkop uit te lijnen.

[Boven]

## Voor Mac OS X

Om de printkop uit te lijnen met het hulpprogramma Printkop uitlijnen, gaat u als volgt te werk.

| Zorg ervoor dat de papiertoevoer papier van A4- of Letter-formaat bevat.

| Controleer of het apparaat aanstaat en het foutlampje ! niet brandt.

| Open het dialoogvenster EPSON Printer Utility.

| De printersoftware voor Mac OS X openen

| Klik op de knop Printkop uitlijnen in het dialoogvenster dat verschijnt.

| Volg de instructies op het scherm om de printkop uit te lijnen.

[Boven]

## De knoppen op het bedieningspaneel gebruiken

Om de printkop uit te lijnen via het bedieningspaneel gaat u als volgt te werk.

| Opmerking:

Druk tijdens het afdrukken van een uitlijningspatroon niet op de Stop-knop om het afdrukken te annuleren.

| Zorg ervoor dat de papiertoevoer papier van A4- of Letter-formaat bevat. Druk vervolgens op de knop Setup.

| Selecteer Printkop uitlijnen met de knoppen / en druk vervolgens op de knop OK.

| 1. Selecteer Printkop uitlijnen.

| 2. Druk op de knop OK.

| Controleer de berichten in het display en druk op de knop OK om het uitlijnen van de printkop te starten.

| Bekijk de patronen. Zoek het paar verticale lijnen dat wordt uitgelijnd in het eerste patroon en voer met behulp van de toetsen / het nummer in. Druk ten slotte op de knop OK om uw selectie vast te leggen.

| Het volgende patroonnummer verschijnt. Ga voor het tweede tot en met vierde patroon op dezelfde manier te werk als bij het eerste patroon.

> Nadat u alle patronen hebt ingesteld, is het uitlijnen van de printkop voltooid.

| Druk op de knop OK om het uitlijnen van de printkop te voltooien.

[Boven]