Productinformatie / Productspecificaties

# Ingebouwde kaartsleuven

Kaartsleuven | CF Type II-kaartsleuf | Compatibel met "CF+ en CompactFlash Specification Revision 1.4"
SmartMedia-kaartsleuf | Compatibel met "SmartMedia Standard 2000"
Memory Stick/Memory Stick PRO-kaartsleuf | Compatibel met "Memory Stick Standard version 1.3" en "Memory Stick Standard Memory Stick PRO FORMAT Specifications version 1.0"
SD/MMC-kaartsleuf | Compatibel met "SD Memory Card Specifications/PART1. Physical Layer Specification Version 1.0" Compatibel met "MultiMediaCard Standard"
xD-Picture-kaartsleuf | Compatibel met "xD-Picture Card™ card specification Version 1.0"
Compatibele geheugenkaarten | CompactFlash SmartMedia* Memory Stick MagicGate Memory Stick Memory Stick Duo** Memory Stick PRO Microdrive SD (Secure Digital) Card miniSD Card** MultiMediaCard xD-Picture Card
Spanningsvereisten | 3,3 V/5 V, 3,3 V Maximale ingangsstroom is 500 mA

| * Maximale capaciteit is 128 MB.

| ** Adapter vereist.

[Boven]