Productinformatie / Productspecificaties

# USB-interface

Standaard | Universal Serial Bus Specifications Revision 2.0, Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing Devices Version 1.1, Universal Serial Bus Mass Storage class Bulk-Only Transport Revision 1.0
Bitsnelheid | 480 Mbps (full speed-modus)
Gegevenscodering | NRZI
Verstelbare connector | USB Serie B
Aanbevolen kabellengte | Minder dan 2 m

[Boven]