# Verklarende woordenlijst

additieve primaire kleuren
  Rood, groen en blauw (RGB) - gelijkmatig gecombineerd vormen deze kleuren wit. Dit zijn de kleuren waarvan uw monitor en scanner gebruikmaken om kleuren af te beelden.

afdrukgebied
  Het gebied van een pagina waarop door het apparaat kan worden afgedrukt. Door de marges die worden gebruikt, is dit gebied kleiner dan het totale paginaformaat.

afdrukmateriaal
  Materialen waarop gegevens worden afgedrukt, zoals enveloppen, gewoon papier, speciaal papier en transparanten.

afdrukwachtrij
  Als het apparaat is aangesloten op een netwerk, worden afdruktaken die naar het apparaat worden gestuurd terwijl er al een andere taak wordt afgedrukt, in een wachtrij opgeslagen totdat ze kunnen worden afgedrukt.

ASCII
  American Standard Code for Information Interchange. Een gestandaardiseerd coderingssysteem voor het toewijzen van numerieke codes aan letters en symbolen.

banding
  De horizontale strepen die soms verschijnen bij het afdrukken van grafische voorstellingen. Dit treedt op als de printkop niet goed is uitgelijnd.

beeld verscherpen
  Oorspronkelijk een fotografisch proces waarin een zeer scherp en een onscherp beeld worden samengevoegd om een scherper beeld te krijgen. Dit proces wordt door software gesimuleerd om eenzelfde resultaat te krijgen.

belichting
  Een scannerfunctie waarmee gescande beeldgegevens lichter of donkerder kunnen worden gemaakt.

bi-level-gegevens
  Beeldgegevens die zijn opgebouwd uit 1 bit per pixel. Een pixel is één enkele bit digitale gegevens met als enige voorstellingsvorm 1 (licht) of 0 (donker).

bit
  Een binair getal (0 of 1). De kleinste eenheid van informatie die door een printer of computer wordt gebruikt.

bit/pixel
  Aanduiding voor het aantal bits dat een pixel heeft. Hoe meer bits een pixel heeft, hoe gedetailleerder de pixel wordt afgebeeld.

Bluetooth
  Een technologie voor draadloze verbindingen die het mogelijk maakt dat verschillende apparaten zonder kabel met elkaar communiceren.

buffer
  Het gedeelte van het geheugen van de printer waarin gegevens worden opgeslagen voordat deze worden afgedrukt.

byte
  Een groep van acht bits die door de computer als een eenheid wordt verwerkt.

cartridge
  Bevat de inkt die het apparaat gebruikt voor het afdrukken.

characters per inch (cpi) (tekens per inch)
  Een maateenheid voor de grootte van teksttekens. Hiervoor wordt ook wel de term pitch gebruikt.

CMYK
  Cyaan (blauwgroen), magenta, geel en zwart. De kleureninkt waarmee het hele kleurengamma wordt afgedrukt volgens het subtractieve systeem.

ColorSync
  Software voor gebruik op de Macintosh voor kleurafdrukken van WYSIWYG-kwaliteit (what you see is what you get). Hierbij komt de kleurkwaliteit van de afgedrukte afbeeldingen overeen met die op uw beeldscherm.

controlepagina
  Een pagina die u kunt afdrukken om de werking van het apparaat te controleren. Op de controlepagina worden de ROM-versie, de codepagina, de inkttellercode en een testpatroon voor de spuitkanaaltjes afgedrukt.

cpi
  Zie characters per inch (cpi) (tekens per inch).

dithering (rasteren)
  Een halftoningsmethode waarbij punten volgens een geordend patroon worden samengebracht. Dithering (rasteren) is het meest geschikt voor het afdrukken van afbeeldingen met grote kleuroppervlakken, zoals diagrammen en grafische elementen.

document
  Het item, bijvoorbeeld een vel papier of een boek, dat op de glasplaat wordt geplaatst en wordt gescand.

dpi
  Dots per inch of punten per inch. Een maateenheid voor de resolutie. Zie ook resolutie.

drempelwaarde
  Een referentiepunt dat aangeeft of gegevens als "aan" of "uit" worden verwerkt. Bij de gegevens van een kleurenafbeelding betekent "aan" dat een bepaalde kleur wél in een pixel of dot (punt) voorkomt, terwijl dat bij "uit" niet het geval zal zijn.

driver
  Software die instructies naar een randapparaat van de computer stuurt. De printerdriver accepteert bijvoorbeeld afdrukgegevens van uw tekstverwerkingsprogramma en stuurt instructies naar de printer om aan te geven hoe die gegevens moeten worden afgedrukt.

drop-outkleur
  Een kleur die de scanner niet herkent en negeert. In de software van de scanner kunt u kleuren selecteren en uitschakelen.

DTP
  Afkorting van Desktop Publishing. Een systeem waarmee u drukwerk kunt maken op een computer.

ESC/I
  Afkorting van EPSON Standard Code voor dit apparaat. Een systeem met opdrachten waarmee u scanners via software kunt bedienen.

ESC/P
  Afkorting van EPSON Standard Code voor dit apparaat, het opdrachtensysteem dat door de computer wordt gebruikt om de printer te besturen. Dit is een standaard voor alle EPSON-printers die wordt ondersteund door de meeste toepassingen voor pc's.

gamma
  Gamma is een waarde die de relatie tussen de in- en uitvoer van een apparaat uitdrukt. Door het gamma aan te passen kan de helderheid van de middentonen van een beeld worden gewijzigd zonder dat dit een weerslag heeft op de donkere en lichte partijen.

geheugen
  Gedeelte van het elektronische systeem van de printer dat wordt gebruikt voor het opslaan van informatie (gegevens). Bepaalde gegevens zijn vast en worden gebruikt om de werking van het apparaat te bepalen. Gegevens die door de computer naar het apparaat worden gestuurd, worden tijdelijk in het geheugen opgeslagen. Zie ook RAM en ROM.

grijstinten
  Gradaties van grijs met een verloop van zwart naar wit. Grijstinten worden gebruikt om kleuren te vervangen als u alleen met zwarte inkt afdrukt.

helderheid
  Bepaalt hoe licht of donker een afbeelding is.

Hoge snelheid
  Een instelling waarmee afbeeldingen in beide richtingen worden afgedrukt Hierdoor wordt sneller afgedrukt.

ICM
  Image Color Matching. Kleurbeheersysteem voor Windows dat ervoor zorgt dat de kleuren door verschillende apparaten consistent worden weergegeven (WYSIWYG). Deze software geeft de kleuren van gescande documenten exact hetzelfde weer op uw beeldscherm of drukt exact dezelfde kleuren af als op uw beeldscherm worden weergegeven.

initialiseren
  De printer opnieuw instellen op de standaardwaarden (de vaste instellingen). Dit gebeurt elke keer als u het apparaat aanzet of een reset uitvoert.

inkjet
  Een methode van afdrukken waarbij elke letter en elk symbool wordt gevormd door inkt nauwkeurig op het papier te spuiten.

interface
  De verbinding tussen de computer en het apparaat. Via een parallelle interface worden gegevens met een teken of code tegelijk overgedragen. Via een seriële interface worden gegevens bit voor bit overgedragen.

interfacekabel
  De kabel waarmee het apparaat op de computer wordt aangesloten.

kleuraanpassing
  Een verwerkingsmethode voor kleurengegevens die ervoor zorgt dat kleuren die op een computerscherm worden weergegeven zo veel mogelijk overeenkomen met de afgedrukte kleuren. Er is diverse software voor kleuraanpassing beschikbaar. Zie ook ColorSync.

kleurcorrectie
  Een methode waarmee u de gegevens van een kleurenafbeelding voor een bepaald apparaat zo afstelt dat de kleuren van een gedupliceerde afbeelding zo nauw mogelijk aansluiten bij het origineel.

kleurenscheiding
  Een proces waarbij kleurenbeelden worden herleid tot een beeld met een beperkt aantal primaire kleuren. De scanner maakt gebruik van additieve primaire kleuren (rood, groen en blauw) terwijl printmachines werken met de subtractieve primaire kleuren (cyaan, magenta en geel) en zwart.

kleurruimte
  Een methode waarmee een bepaalde kleur wordt verkregen. De scanner maakt gebruik van additieve primaire kleuren (rood, groen en blauw) terwijl printmachines werken met de subtractieve primaire kleuren (cyaan, magenta en geel) en zwart.

lettertype
  Een tekenstijl met een bepaalde naam.

lijnscanning
  Een vorm van kleurenscannen waarbij primaire kleuren regel per regel worden gescheiden. Hierbij maakt de scanner slechts één aftastbeweging.

lokale printer
  Een printer die via een interfacekabel rechtstreeks is aangesloten op de computer.

loopstuk
  Een onderdeel van dit apparaat waarin de optische sensor en de lichtbron van de scanner zijn verwerkt.

moiré
  Een moiré is een arceringpatroon dat op gescande beelden voorkomt wanneer afgedrukt materiaal wordt gescand. Het ontstaat door storingen die voorkomen als gevolg van het verschil tussen de pitch van het scan- en het halftoonraster.

monochroom
  Hiermee wordt bedoeld dat bij het afdrukken slechts een kleur inkt, meestal zwarte, wordt gebruikt.

paginascanning
  De vorm van kleurenscannen waarbij de volledige afbeelding voor elke kleur apart wordt gescand.

pixel
  Afkorting van picture element. Elk beeld bestaat uit een aantal pixels. Pixels worden ook aangeduid met hun aantal punten.

poort
  Een kanaal waarlangs apparaten gegevens uitwisselen.

primaire kleuren
  Basiskleuren. Zie additieve primaire kleuren en subtractieve primaire kleuren.

printerdriver
  Een softwareprogramma (ook wel stuurprogramma genoemd) dat opdrachten verzendt voor het gebruik van de voorzieningen van dit apparaat. Wordt vaak afgekort tot \xd4 driver'

profielen
  Standaarden op basis waarvan verschillende apparaten met elkaar kunnen werken met behulp van de draadloze Bluetooth-technologie. Profielen worden gedefinieerd voor het gebruik en de functies die ze mogelijk maken voor de betreffende apparaten, zoals afdrukken of scannen vanaf een computer. Voor gemeenschappelijk gebruik van deze gegevens moeten de apparaten compatibel zijn met hetzelfde profiel.

RAM
  Random Access Memory. Het gedeelte van het geheugen in dit apparaat dat wordt gebruikt als buffer en voor de opslag van door de gebruiker gedefinieerde tekens. Alle gegevens in het RAM gaan verloren als het apparaat wordt uitgeschakeld.

resetten
  Het apparaat instellen op de standaardwaarden door het uit en vervolgens weer aan te zetten.

resolutie
  Het aantal dots (punten) per inch dat wordt gebruikt om een afbeelding weer te geven.

RGB
  Rood, groen en blauw. Met deze kleuren wordt een additief kleurengamma van schermkleuren gecreëerd. Hierbij worden gekleurde fosfordeeltjes aan de binnenkant van het display opgelicht met behulp van een elektronenstraal

ROM
  Read Only Memory. Een gedeelte van het geheugen dat alleen kan worden gelezen en niet kan worden gebruikt voor de opslag van gegevens. De inhoud van het ROM blijft behouden als u het apparaat uitzet.

scangebied
  Het feitelijke deel van het document dat door het apparaat kan worden gescand.

scannen
  Een handeling die wordt uitgevoerd door de sensor en het loopstuk. Bij het scannen wordt de afbeelding opgedeeld in pixels.

selectiekader
  Een verplaatsbaar en veranderbaar kader dat het gedeelte van een afbeelding afbakent waarvan een voorbeeld wordt weergegeven of dat wordt gescand.

spool
  De eerste stap tijdens het afdrukken, waarin de afdrukgegevens door de printerdriver worden geconverteerd naar codes die door de printer kunnen worden verwerkt. Deze gegevens worden vervolgens rechtstreeks naar de printer of de afdrukserver gestuurd.

Spool Manager
  De software waarmee afdrukgegevens worden geconverteerd naar codes die door het apparaat kunnen worden verwerkt. Zie ook spool.

spuitkanaaltje
  Fijne kanaaltjes in de printkop waarmee de inkt op de pagina wordt gespoten. Als de spuitkanaaltjes verstopt zijn, kan de afdrukkwaliteit afnemen.

sRGB
  Een standaardkleurruimte die wordt toegepast in het kleurbeheersysteem onder Windows 98 (ICM 2.0).

standaardinstelling
  Een waarde of instelling die automatisch wordt gebruikt als de apparatuur wordt ingeschakeld, gereset of geïnitialiseerd.

station
  Een apparaat voor informatiedragers, zoals een cd-rom, vaste schijf of diskette. In Windows wordt aan elk station een letter toegewezen zodat de verschillende stations eenvoudig kunnen worden beheerd.

status monitor
  De software die de status van het apparaat in de gaten houdt.

subtractieve kleuren
  Kleuren die worden gemaakt door pigmenten die sommige lichtkleuren absorberen en andere weerkaatsen. Zie ook CMYK.

subtractieve primaire kleuren
  De kleuren cyaan, magenta en geel (CMY) die, wanneer ze juist worden gemengd, zwart opleveren. Printers worden vaak van een aparte zwarte cartridge voorzien, omdat bij kleurenmenging geen diepzwart kan worden geproduceerd.

toepassing
  Software waarmee u een bepaalde taak kunt uitvoeren, zoals tekstverwerking of financiële planning.

tooncorrectie
  Een methode om de toonkromme aan te passen zodat de gedupliceerde afbeelding op de verschillende outputapparaten dezelfde schakeringen heeft als de originele afbeelding.

toonkromme
  De grafiek die de contrastverhouding tussen de invoer (originele afbeelding) en de uitvoer (beeldgegevens) aangeeft bij beeldverwerking.

USB-interface
  Universal Serial Bus-interface. Hiermee kan de gebruiker maximaal 127 randapparaten (zoals een toetsenbord, muis en printer) op de computer aansluiten via één universele poort. Met USB-hubs kunnen extra poorten worden toegevoegd. Zie ook interface.

WYSIWYG
  What-you-see-is-what-you-get. Met deze term wordt een afdruk aangeduid die er precies zo uitziet als op het scherm.

zuinig afdrukken
  Een manier van afdrukken waarbij afbeeldingen met minder punten worden afgedrukt om inkt te besparen.

[Boven]