Afdrukken / Grondbeginselen van het afdrukken

# Losse vellen laden

Dit gedeelte bevat instructies voor het laden van papier in de papiertoevoer.

| Opmerking:

Zorg ervoor dat aan de voorkant van het apparaat voldoende ruimte is voor het papier dat wordt uitgevoerd.

| Open de uitvoerlade.

| Haal de beschermkap van de papiertoevoer naar u toe.

| Houd het vergrendelingsnokje ingedrukt en schuif de zijgeleider naar buiten.

| Waaier een stapel papier los en klop de stapel recht op een vlakke ondergrond om de randen gelijk te krijgen.

| Plaats de stapel papier met de afdrukzijde naar beneden tegen de geleider van de beschermkap.

| Leg de stapel papier nu tegen de papiersteun en schuif de linkerzijgeleider tegen de linkerkant van het papier aan.

|  | Opmerking:

Laad papier altijd met de smalle kant eerst in de papiertoevoer.

Zorg ervoor dat de stapel papier niet boven het driehoekje aan de binnenzijde van de geleiders komt.

Zorg ervoor dat al het papier onder de uitsteeksels aan de binnenzijde van de geleiders blijft.

| Duw de beschermkap weer terug.

|  | Opmerking:

Als het papier gekruld is, strijk het dan in tegenovergestelde richting glad voordat u het in de printer laadt. Als u afdrukt op gekruld papier kunnen er vegen ontstaan op de afdruk.

[Boven]