Digitalização / Como Digitalizar

# Utilizar o Suporte para Película

> Alimentar diapositivos e películas
> Guardar o suporte para película

## Alimentar diapositivos e películas

É possível digitalizar diapositivos e tiras de película de 35 mm. A tampa do digitalizador funciona também como adaptador de película.

| Importante:

Pegue na película pelas extremidades ou utilize luvas. Se tocar directamente com os dedos na superfície da película, poderá deixar marcas de dedos ou outros vestígios na película.

| Nota:

Se pretender digitalizar películas a partir da aplicação EPSON Smart Panel ou do utilitário EPSON Photo Print, consulte a respectiva documentação para obter mais informações.

Limpe o interior da tampa do digitalizador e o vidro de digitalização antes de digitalizar transparências.

No modo automático, pode digitalizar películas a cores de 35 mm e diapositivos a cores de 35 mm. Para digitalizar uma película negativa monocromática, mude para o modo casa ou profissional.

| Certifique-se de que o cabo da tampa do digitalizador está ligado ao conector de interface do leitor de transparências.

|  | Nota:

Antes de ligar ou desligar o cabo da tampa do digitalizador, certifique-se de que o digitalizador está desligado

| Abra a tampa do digitalizador.

| Faça deslizar a cobertura reflectora cuidadosamente, ao longo da tampa do digitalizador.

|  | Nota:

Certifique-se de que segura a cobertura reflectora com as duas mãos.

| Coloque a transparência no suporte para película e coloque o suporte no vidro de digitalização. Consulte a secção apresentada em seguida correspondente ao tipo de transparência que pretende digitalizar. Para mais informações, consulte as secções apresentadas em seguida.

> - Tiras de película de 35 mm

> - Diapositivos de 35 mm

|  | Nota:

A base da película é a face onde se consegue ler correctamente o nome do fabricante e os números de identificação da película. Quando visualiza uma imagem na película a partir da base, a imagem deve aparecer normalmente e não ao contrário.

Coloque correctamente a película no suporte para película e posicione adequadamente o suporte no vidro de digitalização.

Não exerça demasiada pressão sobre o vidro de digitalização.

| Feche a tampa do digitalizador.

| Nota:

Certifique-se de que a tampa do digitalizador está completamente fechada. Caso contrário, não conseguirá obter imagens a cores correctas.

Poderá aparecer um anel de Newton (faixas em forma de anel) na imagem digitalizada. Para remover o anel de Newton, coloque a película com a base voltada para cima. Para obter mais informações, consulte O anel de Newton aparece na imagem digitalizada.

Quando não estiver a utilizar o suporte para película, pode guardá-lo dentro da tampa do digitalizador. Para mais informações, consulte Guardar o suporte para película.

### Tiras de película de 35 mm

| Retire a tampa do suporte para película.

| Faça deslizar a extremidade da tira no suporte para película de 35 mm, com a base voltada para baixo. Faça deslizá-la até que todo o fotograma esteja posicionado dentro da abertura do suporte para película e, em seguida, instale a tampa do suporte para película.

| Feche a tampa do suporte para película.

| Coloque o suporte para película no vidro de digitalização de forma a inseri-lo no orifício do produto, com o suporte para tiras de película de 35 mm colocado no centro do vidro de digitalização.

### Diapositivos de 35 mm

| Coloque o suporte para película no vidro de digitalização de forma a inseri-lo no orifício do produto, com o suporte para diapositivos de 35 mm colocado no centro do vidro de digitalização.

| Coloque os diapositivos no suporte para diapositivos de 35 mm , conforme indica a figura.

[Superior]

## Guardar o suporte para película

Quando não estiver a utilizar o suporte para película, pode guardá-lo dentro da tampa do digitalizador.

| Abra a tampa do digitalizador.

| Faça deslizar o suporte para película para o interior da tampa do digitalizador.

| Instale a cobertura reflectora.

|  | Nota:

Certifique-se de que pega na tampa com as duas mãos.

| Feche a tampa do digitalizador.

[Superior]