Manutenção

# Limpar este produto

Para manter o produto nas melhores condições de funcionamento, deve limpá-lo cuidadosamente várias vezes por ano.

| Certifique-se de que o produto está desligado e que todos os indicadores luminosos estão apagados. Em seguida, retire o cabo de corrente.

| Retire todo o papel que se encontra no alimentador.

| Utilize uma escova macia para limpar todo o pó e sujidade.

| Se a caixa exterior ou a parte interior do alimentador estiverem sujas, limpe-as com um pano macio e limpo, humedecido em detergente pouco concentrado. Mantenha o digitalizador e a tampa do digitalizador fechados para evitar a infiltração de água.

| Se o vidro de digitalização estiver sujo, abra a tampa do digitalizador. Em seguida, limpe o vidro com um pano seco e macio ou com um pincel suave.

| Se derramar acidentalmente tinta no interior do produto, limpe-o com um pano húmido.

|  | Atenção:

Não toque nos mecanismos internos.

|  | Importante:

Nunca utilize álcool ou diluente para limpar o produto. Estes produtos químicos podem danificar a caixa e os componentes internos.

Tenha cuidado para não derramar líquido nos mecanismos de impressão e digitalização e nos componentes electrónicos.

Não utilize um pincel áspero ou abrasivo.

Não utilize lubrificantes, pois a utilização de óleos inadequados pode danificar os mecanismos. Se precisar de lubrificar o produto, contacte o Serviço de Assistência a Clientes EPSON.

[Superior]