Informações Sobre o Produto / Utilizar o Cartão de Memória

# Carregar Cartões de Memória

> Cartões de armazenamento
> Ficheiros de imagem disponíveis
> Inserir um cartão de memória no conector
> Ejectar cartões de memória

## Cartões de armazenamento

Este produto possui três conectores para cartões de memória.

Os tipos de cartões de armazenamento para cada conector são apresentados em seguida.

Conector | Cartão
a | Memory Stick/MagicGate Memory Stick/Memory Stick Duo*/ Memory Stick Pro/SD Card/miniSD Card*/MultiMediaCard
b | Cartão SmartMedia/xD-Picture
c | CompactFlash/ Microdrive

| * É necessário um adaptador.

| Nota:

O método de utilização de um cartão de memória varia consoante o tipo de cartão. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o cartão de memória.

[Superior]

## Ficheiros de imagem disponíveis

Pode utilizar ficheiros de imagem que cumpram os seguintes requisitos:

Formato do suporte | Compatível com a norma DCF, versão 1.0*
Formato de ficheiro | Ficheiros de imagem de formato JPEG ou TIF**, DOS FAT (FAT 12 ou 16, uma partição) captados por uma câmara digital compatível com a norma DCF, versão 1.0.
Formato de imagem | Vertical: 120 a 4.600 pixéis; Horizontal: 120 a 4.600 pixéis
Número de ficheiro | Até 999

| * DCF é o acrónimo de "Design rule for Camera File system", estabelecido pela JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

| ** Suporta a norma Exif Versão 2.1/2.2.

| Nota:

Não é possível imprimir imagens cujos nomes de ficheiro contenham caracteres de dois bytes.

[Superior]

## Inserir um cartão de memória no conector

| Pressione o botão Funcionamento para ligar o produto.

| Abra a tampa do conector para cartões de memória.

| Certifique-se de que o indicador luminoso do cartão de memória, situado na parte lateral do conector para cartões de memória, está apagado e insira um cartão de memória no conector apropriado.

Memory Stick/ MagicGate Memory Stick/ Memory Stick Duo*/ Memory Stick PRO/ SD Card/ miniSD Card*/ MultiMedia Card | SmartMedia/ xD-Picture Card | CompactFlash/ Microdrive

|  | Nota:

Pode carregar apenas um cartão de memória de cada vez.

| Feche a tampa do conector para cartões de memória.

|  | Importante:

Não exerça demasiada pressão quando inserir o cartão de memória no conector. Os cartões de memória não podem ser totalmente inseridos nos conectores para cartões de memória.

Se alimentar o cartão de memória de forma incorrecta, poderá danificar o produto, o cartão de memória ou ambos.

Mantenha a tampa do conector para cartões de memória fechada enquanto o cartão de memória estiver inserido, pois esta protege o cartão de memória e o conector da sujidade e da electricidade estática; caso contrário, poderá perder os dados do cartão de memória ou danificar o produto.

Consoante o cartão de memória inserido neste produto, a carga estática do cartão de memória pode prococar um mau funcionamento deste produto.

|  | Nota:

Se inserir o cartão de memória de forma incorrecta, o indicador luminoso do cartão de memória não acende.

[Superior]

## Ejectar cartões de memória

| Certifique-se de que todas as tarefas de impressão estão concluídas e que o indicador luminoso do cartão não está intermitente.

| Abra a tampa do conector para cartões de memória.

| Ejecte o cartão de memória puxando-o completamente para fora do conector depois de a impressão estar concluída.

| Importante:

Não retire cartões de memória nem desligue o produto enquanto o indicador luminoso do cartão de memória estiver intermitente. Se o fizer, poderá perder dados.

Se estiver a utilizar o produto com um computador com o Windows 2000 ou XP instalado, nunca desligue o produto nem retire o cabo USB enquanto o cartão de memória estiver inserido no produto; caso contrário, os dados do cartão de memória podem ser destruídos. Para mais informações, consulte Desligar o Produto.

[Superior]