Impressão / Informações Básicas de Impressão

# Alimentar Envelopes

Para colocar envelopes neste produto, execute as seguintes operações:

| Abra o receptor de papel.

| Mova a protecção do alimentador para a frente.

| Mantendo a patilha de protecção pressionada, faça deslizar o guia de margem esquerdo de forma a que a distância entre os dois guias de margem seja ligeiramente superior à largura dos envelopes.

| Coloque os envelopes com a aba voltada para baixo e com a margem mais estreita voltada para o interior do produto, tal como indica a figura. Em seguida, faça deslizar o guia de margem esquerdo até este ficar encostado à margem esquerda do papel.

|  | Nota:

Pode colocar até 10 envelopes de cada vez no alimentador.

| Mova a protecção do alimentador para trás.

| Nota:

Se pretender imprimir uma grande quantidade de envelopes, tente primeiro imprimir uma folha para verificar se esta é impressa correctamente. Em seguida, pode imprimir as restantes folhas.

A qualidade e a espessura dos envelopes é muito variável. Se a espessura total do conjunto dos envelopes exceder os 10 mm, comprima-os e alise-os antes de os alimentar. Se a qualidade de impressão diminuir quando alimenta uma resma de envelopes, alimente um envelope de cada vez.

Não utilize envelopes que estejam enrolados ou dobrados.

Alise as abas dos envelopes antes de os colocar no alimentador.

Alise a margem pela qual o envelope é alimentado antes de o colocar no alimentador.

Evite utilizar envelopes demasiado finos, pois podem enrolar-se durante a impressão.

Se o papel não for alimentado correctamente, execute as seguintes operações: Alimente os envelopes com a aba voltada para a direita e seleccione a caixa de verificação Rodar 180° no menu Esquema de Página (Windows) ou a caixa de verificação Rodar 180 graus na caixa de diálogo Definir Página (Macintosh). Exerça pressão com os dedos sobre os quatro cantos dos envelopes para os alisar.

[Superior]