Impressão / Melhorar a Qualidade de Impressão

# Alinhar a Cabeça de Impressão

> Windows
> Mac OS 8.6 a 9.x
> Mac OS X
> Utilizar os botões do painel de controlo

Se notar um desalinhamento nas linhas verticais ou o aparecimento de faixas horizontais, pode resolver este problema a partir do computador através do utilitário Alinhamento das Cabeças existente no software da impressora. Consulte a secção adequada apresentada em seguida.

| Nota:

Não pressione o botão Parar para cancelar a impressão enquanto estiver a imprimir um padrão de alinhamento.

## Windows

Execute as operações apresentadas em seguida para alinhar a cabeça de impressão através do utilitário de alinhamento das cabeças.

| Certifique-se de que colocou papel de formato A4 ou Letter no alimentador.

| Certifique-se de que o produto está ligado e que o indicador luminoso de erro está apagado.

| Aceda ao software da impressora.

| Aceder ao Software da Impressora para Windows

| Faça clique no separador Manutenção e, em seguida, faça clique na tecla Alinhamento das Cabeças.

| Siga as instruções apresentadas no ecrã para alinhar a cabeça de impressão.

[Superior]

## Mac OS 8.6 a 9.x

Execute as operações apresentadas em seguida para alinhar a cabeça de impressão através do utilitário de alinhamento das cabeças.

| Certifique-se de que colocou papel de formato A4 ou Letter no alimentador.

| Certifique-se de que o produto está ligado e que o indicador luminoso de erro está apagado.

| Aceda à caixa de diálogo Imprimir ou Definir Página.

| Aceder ao Software da Impressora para Mac OS 8.6 a 9.x

| Faça clique no ícone Utilitários e, em seguida, faça clique na tecla Alinhamento das Cabeças.

| Siga as instruções apresentadas no ecrã para alinhar a cabeça de impressão.

[Superior]

## Mac OS X

Execute as operações apresentadas em seguida para alinhar a cabeça de impressão através do utilitário de alinhamento das cabeças.

| Certifique-se de que colocou papel de formato A4 ou Letter no alimentador.

| Certifique-se de que o produto está ligado e que o indicador luminoso de erro ! está apagado.

| Aceda à caixa de diálogo EPSON Printer Utility.

| Aceder ao Software da Impressora para Mac OS X

| Faça clique na tecla Alinhamento das Cabeças da caixa de diálogo dos utilitários.

| Siga as instruções apresentadas no ecrã para alinhar a cabeça de impressão.

[Superior]

## Utilizar os botões do painel de controlo

Execute as operações apresentadas em seguida para alinhar a cabeça de impressão através do painel de controlo.

| Nota:

Não pressione o botão Pararpara cancelar a impressão enquanto estiver a imprimir um padrão de alinhamento.

| Certifique-se de que colocou papel de formato A4 ou Letter no alimentador e pressione o botão Configurar.

| Seleccione Alinhamento das Cabeças utilizando os botões / e, em seguida, pressione o botão OK.

| 1. Seleccione Alinhamento das Cabeças.

| 2. Pressione o botão OK.

| Confirme as mensagens apresentadas no visor LCD e, em seguida, pressione o botão OK para iniciar o alinhamento das cabeças.

| Verifique os padrões de alinhamento. Localize o par de linhas verticais que está alinhado no padrão #1 e, em seguida, seleccione o número utilizando os botões /. Finalmente, pressione o botão OK para activar a selecção.

| Aparecerá o número do padrão seguinte. Tal como fez para o padrão #1, localize e registe os pares que se encontram alinhados nos padrões de alinhamento #2 a #4 restantes.

> Depois de configurar todos os padrões, o processo de alinhamento das cabeças está concluído.

| Pressione o botão OK para terminar o alinhamento das cabeças.

[Superior]