# Instruções de Segurança

> Quando instalar o produto
> Quando utilizar o produto
> Quando utilizar um cartão de memória
> Quando utilizar o visor LCD ou o painel de pré-visualização opcional
> Quando utilizar o adaptador de impressão fotográfica Bluetooth opcional
> Quando manusear os tinteiros
> Quando escolher um local para o produto
> Quando utilizar o visor LCD
> Simbologia utilizada no manual

| Antes de utilizar o produto, leia todas as instruções apresentadas em seguida. Certifique-se igualmente de que lê todos os avisos e instruções indicados no produto. ## Quando instalar o produto Não bloqueie nem tape as aberturas existentes no produto. Utilize apenas o tipo de fonte de energia indicado na etiqueta existente na parte posterior do produto. Certifique-se de que o cabo de corrente alterna que possui está em conformidade com as normas de segurança locais relevantes. Ligue todo o equipamento a tomadas de terra adequadas. Evite utilizar tomadas no mesmo circuito de sistemas de ar condicionado ou outros dispositivos de grande capacidade que estão constantemente a ser ligados e desligados. Evite utilizar tomadas eléctricas que sejam controladas por interruptores de parede ou temporizadores automáticos. Mantenha o sistema informático afastado de potenciais fontes de interferência electromagnética, tais como altifalantes ou bases de telefones sem fio. Não utilize um cabo danificado ou que apresente desgaste. Se utilizar uma extensão com o produto, certifique-se de que a soma total da amperagem dos dispositivos ligados à extensão não excede a amperagem total da própria extensão. Certifique-se também de que a amperagem total de todos os dispositivos ligados à tomada de parede não excede a amperagem da tomada. Não tente reparar o produto. Desligue o produto e recorra aos serviços de um técnico qualificado nas seguintes condições: Se o cabo de corrente ou a ficha estiverem danificados; se derramar algum líquido no produto; se o produto tiver caído ou se a tampa estiver danificada; se o produto não funcionar correctamente ou apresentar uma diminuição de rendimento notória. Se pretender utilizar o produto na Alemanha, tenha em atenção que, para proteger este equipamento de curto-circuitos e sobrecargas, a instalação eléctrica do edifício deve estar protegida por um disjuntor de 10 a 16 A.
|  | Note for German-speaking users:
Bei Anschluss des Druckers an die Stromversorgung muss sichergestellt werden, dass die Gebäudeinstallation mit einer 10 A- oder 16 A-Sicherung abgesichert ist.
## Quando utilizar o produto Não introduza objectos nas ranhuras do produto. Tenha cuidado para não derramar líquidos sobre o produto. Não coloque as mãos no interior do produto nem toque nos tinteiros durante o funcionamento. Não desloque a cabeça de impressão com as mãos. Se o fizer, poderá danificar o produto. Desligue sempre o produto com o botão de Funcionamento . Quando pressiona este botão, a indicação A desligar... aparece no visor LCD e, em seguida, desaparece. Não desligue este produto da corrente enquanto a mensagem A desligar... não desaparecer do visor LCD. Não se esqueça de utilizar a patilha de protecção para evitar danos no carreto do digitalizador. Antes de transportar o produto, certifique-se de que a cabeça de impressão está na posição inicial (encostada totalmente à direita) e que os tinteiros estão na posição correcta. Não se esqueça de utilizar a patilha de protecção para evitar danos no carreto do digitalizador. Deixe os tinteiros instalados. Retirar os tinteiros pode secar a cabeça de impressão e fazer com que esta não imprima. ## Quando utilizar um cartão de memória Não retire o cartão de memória nem desligue o produto enquanto o computador e o cartão de memória estiverem a comunicar (quando o indicador luminoso do cartão de memória estiver intermitente). Os métodos de utilização de cartões de memória variam consoante o tipo de cartão. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o cartão de memória. Só pode utilizar cartões de memória compatíveis com as especificações do produto. Consulte o Guia de Operações Básicas. ## Quando utilizar o visor LCD ou o painel de pré-visualização opcional O visor LCD ou o painel de pré-visualização opcional podem apresentar pequenos pontos claros ou escuros. Isso é normal e não significa que o visor LCD esteja danificado. Utilize apenas um pano seco e macio para limpar o visor LCD ou o painel de pré-visualização opcional. Não utilize produtos líquidos ou químicos para limpar o produto. Se o visor LCD do painel de controlo da impressora ou o painel de pré-visualização opcional estiverem danificados, contacte o Serviço de Assistência a Clientes EPSON. Se a solução de cristais líquidos entrar em contacto com as mãos, lave-as com água e sabão. Se a solução entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Recorra a um médico se os problemas de visão não desaparecerem ao fim de um certo tempo. Não retire a tampa do conector do painel de pré-visualização se não o estiver a utilizar o painel de pré-visualização opcional. ## Quando utilizar o adaptador de impressão fotográfica Bluetooth opcional Para obter informações sobre as instruções de segurança do adaptador de impressão fotográfica Bluetooth opcional, consulte a respectiva documentação. ## Quando manusear os tinteiros Mantenha os tinteiros fora do alcance das crianças. Não permita que estas os manuseiem ou ingiram o seu conteúdo. Não agite os tinteiros; caso contrário, a tinta poderá verter. Tenha cuidado quando manusear tinteiros usados, uma vez que pode ter ficado alguma tinta à volta da porta de fornecimento de tinta. Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave-a com água e sabão. Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Recorra a um médico se os problemas de visão não desaparecerem ao fim de um certo tempo. Não retire nem rasgue a etiqueta azul existente no tinteiro; caso contrário, a tinta pode verter. O tinteiro deve ser instalado imediatamente após ser retirado da embalagem. Se deixar o tinteiro fora da embalagem durante um longo período de tempo, poderá prejudicar a qualidade de impressão. Não utilize o tinteiro para além da data limite indicada na embalagem. Para obter melhores resultados, utilize os tinteiros nos seis meses seguintes à sua instalação. Não desmonte nem tente recarregar os tinteiros; caso contrário, poderá danificar a cabeça de impressão. Se o tinteiro estiver guardado num local frio, deixe-o aquecer à temperatura ambiente durante pelo menos três horas antes de o utilizar. Guarde os tinteiros num local fresco e escuro. Não toque no circuito integrado (chip verde) existente na parte lateral do tinteiro; caso contrário, poderá afectar o processo normal de funcionamento e de impressão. O circuito integrado deste tinteiro regista uma série de informações relacionadas com o tinteiro, como a quantidade de tinta existente, de modo a que um tinteiro possa ser facilmente removido e reinstalado. No entanto, o produto consome alguma tinta sempre que insere um tinteiro, pois efectua automaticamente um teste de fiabilidade. Se retirar um tinteiro para o utilizar mais tarde, proteja a área de fornecimento de tinta da sujidade e do pó, e guarde-o no mesmo ambiente que o produto. Uma válvula existente na área de fornecimento de tinta torna as tampas desnecessárias, mas a tinta pode manchar itens que entrem em contacto com esta área do tinteiro. Não toque na área de fornecimento de tinta nem na área circundante. ## Quando escolher um local para o produto Evite locais sujeitos a pó, choques ou vibrações. Coloque o produto numa superfície plana, estável e ampla. Se colocar o produto perto da parede, certifique-se de que existe um espaço superior a 10 cm entre o painel posterior do produto e a parede. O produto não funcionará correctamente se estiver inclinado. Evite colocar o produto em locais sujeitos a variações bruscas de temperatura e humidade. Mantenha também o produto afastado de luz solar directa, luzes intensas ou fontes de calor. Deixe espaço suficiente na parte frontal do produto para permitir que o papel seja totalmente ejectado. Quando guardar ou transportar o produto, não o incline, não o coloque na vertical, nem o vire ao contrário. Se o fizer, poderá derramar tinta. Deixe espaço suficiente na parte frontal do produto para permitir uma ventilação adequada. Coloque o produto junto a uma tomada de parede, de modo a que a respectiva ficha possa ser retirada facilmente.
|  | Note for French-speaking users:
Placez l'imprimante près d'une prise de contacte où la fiche peut être débranchée facilement.
## Quando utilizar o visor LCD Utilize apenas um pano seco e macio para limpar o visor. Não utilize produtos líquidos ou químicos para limpar o produto. Se o visor do produto estiver danificado, contacte o Serviço de Assistência a Clientes EPSON. Se a solução de cristais líquidos do visor LCD entrar em contacto com as mãos, lave-as com água e sabão; se a solução entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Recorra a um médico se os problemas de visão não desaparecerem ao fim de um certo tempo. ### Programa ENERGY STAR® Como parceiro da ENERGY STAR®, a EPSON determinou que este produto cumpre as directivas da ENERGY STAR® relacionadas com a eficácia energética. O Programa Internacional ENERGY STAR® promove, junto da indústria informática e da indústria de equipamentos de escritório, o desenvolvimento de computadores pessoais, monitores, impressoras, aparelhos de fax, fotocopiadoras, digitalizadores e dispositivos multifunção que permitam reduzir a poluição atmosférica provocada pela produção de energia. As suas normas e logótipos são uniformes em todas as nações participantes. ## Simbologia utilizada no manual
| Atenção:
Mensagens que têm de ser rigorosamente cumpridas a fim de evitar danos para o utilizador.
| Importante:
Mensagens que têm de ser cumpridas para evitar danos no equipamento.
| Nota:
Mensagens que contêm informações importantes e conselhos úteis para a utilização do produto.