Informações Sobre o Produto

# Componentes

a. Guia de margem: Ajuda a alimentar o papel correctamente. Ajuste o guia de margem esquerdo à largura do papel.

b. Alimentador: Alimenta automaticamente uma resma de papel.

c. Suporte de papel: Suporta o papel colocado no alimentador.

d. Protecção do alimentador: Evita que os objectos colocados sobre a tampa caiam no interior do produto quando esta é aberta.

e. Tampa do digitalizador: Abre ou fecha quando coloca uma fotografia ou documento no digitalizador.

f. Receptor de papel: Recebe o papel que é ejectado.

g. Botão de Funcionamento: Permite ligar e desligar o produto.

h. Conector USB do dispositivo externo: Utilizado para ligar à impressora o adaptador de impressão fotográfica Bluetooth opcional ou dispositivos externos de armazenamento, bem como câmaras digitais com função de impressão directa USB.

i. Unidade de digitalização: Abra e feche quando substituir um tinteiro.

a. Tampa do compartimento dos tinteiros: Mantém os tinteiros fechados.

b. Cabo USB: Liga o produto ao computador.

a. Vidro de digitalização: Coloque o documento original no vidro com a face voltada para baixo.

b. Painel de controlo: Para saber como utilizar o painel, consulte Funções do Painel de Controlo.

c. Patilha de protecção: Permite colocar a patilha de protecção na posição de desbloqueio.

d. Carreto: Sensor óptico e fonte de luz para a digitalização. Antes de iniciar o processo de digitalização, o carreto encontra-se na posição inicial.

[Superior]