Impressão / Melhorar a Qualidade de Impressão

# Verificar os Jactos da Cabeça de Impressão

> Executar o utilitário de verificação dos jactos
> Utilizar os botões do painel de controlo

Se a impressão ficar demasiado ténue ou faltarem pontos, pode identificar o problema através da verificação dos jactos da cabeça de impressão.

Pode verificar os jactos da cabeça de impressão a partir do computador, recorrendo ao utilitário de verificação dos jactos existente no software da impressora, ou a partir do produto, utilizando os botões do painel de controlo.

| Nota:

Não inicie o utilitário de verificação dos jactos enquanto estiver a imprimir. Caso contrário, poderá prejudicar os resultados de impressão.

## Executar o utilitário de verificação dos jactos

Consulte a secção adequada para executar o utilitário de verificação dos jactos.

### Windows

Siga as instruções apresentadas em seguida para executar o utilitário de verificação dos jactos.

| Certifique-se de que colocou papel de formato A4 ou Letter no alimentador.

| Certifique-se de que o produto está ligado e que o indicador luminoso de erro está apagado.

| Aceda ao software da impressora.

| Aceder ao Software da Impressora para Windows

| Faça clique no separador Manutenção e, em seguida, na tecla Verificação de Jactos.

| Siga as instruções apresentadas no ecrã.

### Mac OS 8.6 a 9.x

Siga as instruções apresentadas em seguida para executar o utilitário de verificação dos jactos.

| Certifique-se de que colocou papel de formato A4 ou Letter no alimentador.

| Certifique-se de que o produto está ligado e que o indicador luminoso de erro está apagado.

| Aceda à caixa de diálogo Imprimir ou Definir Página.

| Aceder ao Software da Impressora para Mac OS 8.6 a 9.x

| Faça clique na tecla Utilitários e, em seguida, faça clique na tecla Verificação de Jactos da caixa de diálogo Utilitários.

| Siga as instruções apresentadas no ecrã.

### Mac OS X

Siga as instruções apresentadas em seguida para executar o utilitário de verificação dos jactos.

| Certifique-se de que colocou papel de formato A4 ou Letter no alimentador.

| Certifique-se de que o produto está ligado e que o indicador luminoso de erro está apagado.

| Aceda à caixa de diálogo EPSON Printer Utility.

| Aceder ao Software da Impressora para Mac OS X

| Em seguida, faça clique na tecla Verificação dos Jactos da caixa de diálogo dos utilitários.

| Siga as instruções apresentadas no ecrã.

[Superior]

## Utilizar os botões do painel de controlo

Execute as operações apresentadas em seguida para verificar os jactos da cabeça de impressão através do painel de controlo.

| Nota:

Quando o indicador luminoso de erro estiver aceso e aparecer uma mensagem no visor LCD a pedir para substituir o tinteiro ou a indicar que existe pouca tinta, não poderá efectuar a limpeza da cabeça de impressão. Neste caso, substitua primeiro o tinteiro adequado.

| Certifique-se de que colocou papel de formato A4 ou Letter no alimentador e pressione o botão Configurar.

| Seleccione Verificação de Jactos utilizando os botões / e, em seguida, pressione o botão OK.

| 1. Seleccione Verificação de Jactos.

| 2. Pressione o botão OK.

| Confirme as mensagens apresentadas no visor LCD e, em seguida, pressione OK para iniciar a verificação dos jactos.

| Observe a impressão.

##### Modelo correcto: a cabeça de impressão ainda não necessita de ser limpa.

##### Modelo incorrecto: a cabeça de impressão necessita de ser limpa.

Se o modelo da verificação dos jactos não for correcto, isso pode significar há jactos obstruídos ou que a cabeça de impressão está desalinhada. Para resolver estes problemas, pressione o botão OK e execute as operações apresentadas em Limpar a Cabeça de Impressão. Se o modelo de verificação de jactos for correcto, pressione o botão cancelar para regressar ao menu configurar.

[Superior]