Impressão / Informações Básicas de Impressão

# Alimentar Folhas Soltas

Esta secção fornece informações sobre como colocar papel no alimentador.

| Nota:

Deixe espaço suficiente na parte frontal do produto para permitir que o papel seja totalmente ejectado.

| Abra o receptor de papel.

| Mova a protecção do alimentador para a frente.

| Mantendo a patilha de protecção pressionada, faça deslizar o guia de margem esquerdo.

| Folheie uma resma de papel e, em seguida, alinhe as margens das folhas numa superfície plana.

| Coloque o papel com a face a ser impressa voltada para baixo e encoste-o ao guia da protecção do alimentador.

| Encoste o papel ao suporte de papel e faça deslizar o guia de margem esquerdo até este ficar encostado à margem esquerda do papel.

|  | Nota:

Coloque sempre o papel no alimentador com a margem mais curta voltada para o interior do produto.

Certifique-se de que a resma de papel não ultrapassa a marca triangular de limite de capacidade que se encontra no guia de margem.

Certifique-se de que o papel não ultrapassa as patilhas existentes nos guias de margem.

| Mova a protecção do alimentador para trás.

|  | Nota:

Se o papel estiver enrolado, alise-o ou enrole-o ligeiramente no sentido contrário antes de o alimentar. Se imprimir em papel enrolado, a impressão pode ficar esborratada.

[Superior]