# Glossário

Área de digitalização
  Formato físico da imagem que este produto consegue digitalizar.

Área de impressão
  Área da página onde se pode imprimir. A área de impressão é mais reduzida do que a área física devido à existência de margens.

ASCII
  (American Standard Code for Information Interchange). Sistema normalizado de codificação que permite atribuir códigos numéricos a letras e símbolos.

Auto-teste
  Método de verificação do funcionamento deste produto. Quando efectua um auto-teste, a impressora imprime a versão ROM, o código de página, o código do contador de tinta e um modelo de verificação de jactos.

Bit
  Dígito binário (0 ou 1), que é a unidade de informação mais elementar utilizada por uma impressora ou um computador.

Bit/pixel
  Unidade que representa o número de bits utilizados para definir um pixel. Quanto maior for o valor de bits, maior será o pormenor de representação do pixel.

Bluetooth
  Uma tecnologia sem fios que permite a comunicação entre diferentes dispositivos sem que seja necessária a ligação através de cabos.

Brilho
  Luminosidade ou ausência de luminosidade numa imagem.

Byte
  Unidade de informação constituída por oito bits.

Cabo de interface
  Cabo que faz a ligação entre o computador e este produto.

Caracteres por polegada (cpp)
  Unidade de medida da densidade dos caracteres.

Carreto
  Componente do produto que contém o sensor óptico e a fonte de luz para a digitalização.

CMYK
  Azul-turquesa, magenta, amarelo e preto. Estas cores são utilizadas no sistema subtractivo de cores impressas.

ColorSync
  Software para Macintosh concebido para o ajudar a obter impressões a cores tal como elas são apresentadas no ecrã (WYSIWYG). Este software imprime as cores tal como aparecem no ecrã.

Controlador
  Software que envia instruções para os periféricos do computador. Por exemplo, o controlador de impressão recebe dados de impressão do processador de texto e envia instruções para a impressora sobre a forma como esta os deverá imprimir.

Controlador de impressão
  Um programa que envia comandos que permitem utilizar as funções deste produto. Normalmente abreviado para "controlador".

Cores primárias
  Cores básicas. Consulte Cores primárias aditivas e Cores primárias substractivas.

Cores primárias aditivas
  Vermelho, verde e azul (RGB). Quando são completamente misturadas, estas cores produzem o branco. Estas são as cores do sistema de cor utilizado pelos monitores e digitalizadores.

Cores primárias substractivas
  Azul, magenta e amarelo (CMY). Quando misturadas em determinada proporção, estas cores produzem o preto. No processo de impressão, utiliza-se também a cor preta para obter uma maior definição, visto que a mistura das três cores referidas não produz preto puro.

Cores subtractivas
  Cores produzidas por pigmentos que absorvem algumas tonalidades e reflectem outras. Consulte também CMYK.

Correcção cromática
  Método utilizado para ajustar os dados das imagens a cores a um determinado tipo de dispositivo, de forma a que as cores das imagens reproduzidas se aproximem o mais possível das cores originais.

Correcção tonal
  Método utilizado para ajustar a curva tonal, de forma a que os resultados de reprodução de diferentes dispositivos de saída possuam gradações semelhantes às da imagem original.

Correspondência cromática
  Método de processamento de dados de cor utilizado para fazer corresponder as cores apresentadas no ecrã com as cores da impressão. No mercado, existem vários programas que permitem obter uma maior correspondência entre as cores. Consulte também ColorSync.

cpp
  Ver Caracteres por polegada (cpp).

Curva tonal
  Gráfico que representa a proporção de contraste entre a entrada (imagem original) e a saída (dados de origem) no processamento da imagem.

Dados binários
  Dados de imagem compostos por 1 bit/pixel. Um pixel é representado por um único bit de dados digitais que consegue exprimir apenas 1 (claro) ou 0 (escuro).

Demarcação
  Uma caixa ajustável que delimita a área de uma imagem que irá ser pré-visualizada ou digitalizada.

Digitalizar
  Operação executada pelo sensor e pelo carreto. A digitalização divide a imagem em pixéis.

Documento
  Item que é colocado no vidro de digitalização para ser lido (por exemplo, uma folha de papel ou um livro).

DTP (Desktop Publishing)
  Sistema de edição electrónica que permite editar publicações no computador.

Economia
  Modo de impressão no qual a impressora utiliza um número mais reduzido de pontos por carácter para poupar tinta.

Efeito de faixa
  Linhas horizontais que aparecem, por vezes, nos gráficos impressos. Este efeito ocorre quando a cabeça de impressão está desalinhada.

ESC/I
  Abreviatura de EPSON Standard Code para este produto. Sistema de comandos que permite controlar digitalizadores a partir do software.

ESC/P
  Abreviatura de EPSON Standard Code para este produto, o sistema de comandos utilizado pelo computador para controlar a impressora. É o sistema padrão para todas as impressoras EPSON e é suportado pela maior parte das aplicações existentes nos computadores.

Espaço de cor
  Método que permite reproduzir uma determinada cor. As cores primárias aditivas (vermelho, verde e azul) são utilizadas pelo digitalizador e as cores primárias subtractivas (azul, magenta e amarelo) e o preto são utilizadas no processo de separação de cores para impressão em tipografia.

Exclusão de cor
  Cor que o digitalizador não reconhece e ignora. O utilizador pode seleccionar ou excluir uma cor no software do digitalizador.

Exposição
  Função do digitalizador que torna os dados da imagem digitalizada mais claros ou mais escuros.

Fila de impressão
  Se o produto estiver ligado em rede, as tarefas de impressão que são enviadas quando o produto está ocupado ficam em lista de espera (fila de impressão) até serem impressas.

Filtro suavizador
  Processo fotográfico que combina uma imagem focada e uma imagem ligeiramente desfocada para produzir uma imagem mais focada. Este processo é simulado pelo software para produzir o mesmo efeito.

Fonte
  Conjunto de caracteres que partilham o mesmo estilo e desenho tipográfico, possuindo uma designação específica.

Gama
  Valor que expressa a relação entre a entrada e a saída de um dispositivo. Ao ajustar a função Gama, o brilho dos meios-tons de uma imagem pode ser alterado sem afectar as Sombras e Altas Luzes.

Gestão
  Primeiro passo da impressão em que o controlador da impressora converte os dados de impressão em códigos susceptíveis de serem interpretados pela impressora. Estes dados são enviados directamente para a impressora ou para o servidor de impressão.

Gestor
  Programa que converte dados de impressão em códigos susceptíveis de serem interpretados por este produto. Consulte também Gestão.

ICM
  Image Color Matching. Sistema de gestão de cor para Windows concebido para o ajudar a obter resultados de impressão a cores WYSIWYG (aquilo que se vê é aquilo que se obtém). Este software apresenta as cores no ecrã tal como elas existem nos documentos digitalizados ou imprime as cores tal como elas aparecem no ecrã.

Impressão de alta velocidade
  Impressão em que as imagens são impressas em ambas as direcções. Este método permite aumentar a velocidade de impressão.

Impressora local
  Impressora que está ligada directamente à porta do computador por um cabo de interface.

Inicialização
  Repõe as predefinições da impressora (conjunto fixo de condições). Isto acontece sempre que liga ou reinicializa este produto.

Interface
  Ligação entre o computador e este produto. Uma interface paralela transmite um carácter ou código de cada vez. Uma interface série envia um só bit de dados de cada vez.

Interface USB
  Interface Universal Serial Bus. Permite ao utilizador ligar ao computador um máximo de 127 dispositivos periféricos (como teclado, rato, impressora) através de uma única porta de utilizações múltiplas. A utilização de concentradores USB permite acrescentar portas adicionais. Consulte também Interface.

Jacto de tinta
  Método de impressão em que cada letra ou símbolo é formado pela projecção de tinta no papel.

Jactos
  Pequenos orifícios existentes na cabeça de impressão através dos quais a tinta é projectada para o papel. A qualidade de impressão pode diminuir se os jactos da cabeça de impressão estiverem obstruídos.

Leitor
  Dispositivo de memória, como um leitor de CD-ROM, de disco ou de disquetes. No Windows, é atribuída uma letra a cada leitor para simplificar a gestão.

Limiar
  Valor que serve de referência para determinar se os dados serão processados como "activados" ou "desactivados". No caso de imagens a cores, "activado" significa que uma determinada cor será representada por um pixel ou ponto e "desactivado" significa que essa cor não será representada.

Memória
  Área do sistema electrónico da impressora utilizada para armazenar informações (dados). Algumas informações têm um carácter permanente e são utilizadas para controlar o funcionamento deste produto. As informações enviadas para este produto a partir do computador são temporariamente armazenadas na memória. Ver também RAM e ROM.

Memória local
  Área da memória da impressora utilizada para armazenar os dados antes de os imprimir.

Monocromático
  Impressão que utiliza apenas uma cor, geralmente o preto.

Níveis de cinzento
  Escala de tonalidades de cinzento que vão do preto ao branco. Os níveis de cinzento são utilizados para representar cores quando se imprime apenas com tinta preta.

Padrões ondulados
  Os padrões ondulados aparecem nas imagens digitalizadas quando se digitaliza materiais impressos. É o resultado de uma interferência que ocorre devido à diferença entre a densidade da digitalização e dos ecrãs de meios-tons.

Papel
  Materiais onde os dados são impressos, como envelopes, papel normal, papel especial e transparências.

Perfis
  Permitem que diferentes dispositivos funcionem em conjunto utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth. Os perfis determinam as utilizações e as funções que os dispositivos podem efectuar como, por exemplo, imprimir ou digitalizar a partir de um computador. Para partilhar esta informação, os dispositivos têm de ser compatíveis com o mesmo perfil.

Pixel
  Abreviatura de elemento pictórico. Uma imagem é composta por um conjunto de elementos pictóricos, os pixéis. Estes são também contados em unidades de pontos.

Porta
  Canal de ligação através do qual os dados são transmitidos entre os dispositivos.

ppp
  Pontos por polegada. Unidade de medida da resolução. Consulte também Resolução.

Predefinição
  Valor ou selecção que se concretiza quando o equipamento é ligado ou reinicializado.

RAM
  Random Access Memory. Parte da memória utilizada como memória local e para armazenamento de caracteres definidos pelo utilizador. Todos os dados armazenados na RAM são apagados quando desliga o produto.

Reinicialização
  Permite repor as predefinições, desligando o produto e voltando a ligá-lo.

Resolução
  Número de pontos por polegada utilizados para representar uma imagem.

RGB
  Vermelho, verde e azul. Estas cores, produzidas por monitores com um tubo de raios catódicos, são utilizadas para projectar cores no ecrã.

ROM
  (Read Only Memory). Parte da memória que só pode ser lida e não pode ser utilizada para armazenamento de dados. O conteúdo da ROM permanece inalterado quando desliga este produto.

Separação de cores
  Processo que consiste em converter as cores de uma imagem num número limitado de cores primárias. As cores primárias aditivas (vermelho, verde e azul) são utilizadas pelo digitalizador e as cores primárias subtractivas (azul, magenta e amarelo) e o preto são utilizadas no processo de separação de cores para impressão em tipografia.

Sequência de linha
  Modo de digitalização de imagens a cores que separa as cores primárias linha a linha. O carreto efectua apenas uma passagem.

Sequência de página
  Modo de digitalização de imagens a cores no qual a imagem é digitalizada uma vez para cada cor diferente.

sRGB
  Espaço de cor padrão utilizado como espaço de cor predefinido para o sistema de gestão de cores para o Windows 98 (ICM 2.0).

Status Monitor
  Programa que permite verificar o estado do produto.

Tinteiro
  Contém a tinta utilizada para imprimir.

Trama
  Método de reprodução de meios-tons, no qual os pontos ficam dispostos de forma ordenada. Este método é adequado para imprimir imagens de cores sólidas, como tabelas e gráficos.

TWAIN
  Software que permite executar uma determinada tarefa, como, por exemplo, processamento de texto ou planeamento financeiro.

WYSIWYG
  Aquilo que se vê é aquilo que se obtém. Expressão que significa que aquilo que é impresso é exactamente igual ao que é apresentado no ecrã.

[Superior]