Digitalização / Várias Opções de Digitalização

# Digitalizar Imagens de Forma Nítida

> Remover sujidade ou riscos das películas
> Remover o grão que aparece na imagem digitalizada
> Restaurar imagens esbatidas
> Melhorar a qualidade da imagem digitalizada (PRINT Image Matching)

Esta secção explica algumas das funções do EPSON Scan que pode utilizar para digitalizar imagens de forma nítida.

## Remover sujidade ou riscos das películas

Remover sujidade
A função Remover sujidade do software do digitalizador permite remover a sujidade das películas.

A tabela seguinte apresenta os tipos de documento suportados pela função de remoção da sujidade.

| Remover sujidade
Película negativa a cores |
Película positiva a cores |
Película negativa monocromática |
Película positiva monocromática |
Fotografia (Reflexivo) | N/D

| : Recomendado

| : Suportado

| Nota:

Se digitalizar películas que não contenham sujidade ou riscos através da função de remoção da sujidade, a imagem digitalizada poderá aparecer distorcida ou manchada.

Para remover a sujidade das películas através da função de remoção da sujidade no modo profissional, execute as seguintes operações:

| Coloque as películas no vidro de digitalização.

| Utilizar o Suporte para Película

|  | Nota:

Só é possível utilizar a função de remoção da sujidade para digitalizar películas.

| Inicie o EPSON Scan e, em seguida, seleccione o modo profissional. Para obter mais informações sobre como seleccionar o modo de digitalização, consulte Alterar o Modo de Digitalização.

> Aparecerá a seguinte janela:

| Especifique as definições Original e Destino de acordo com as películas. Certifique-se de que selecciona Película para o tipo de documento.

| Faça clique na tecla Antever para pré-visualizar as imagens.

| Especifique o tamanho de impressão da imagem digitalizada na opção de tamanho do alvo e efectue ajustes utilizando as ferramentas de ajuste da qualidade de imagem, se necessário.

| Seleccione a caixa de verificação Remover sujidade.

| Faça clique em Digitalizar. O EPSON Scan inicia o processo de digitalização.

> A sujidade existente nas películas é removida das imagens digitalizadas.

Remoção da sujidade não aplicada | Remoção da sujidade aplicada

|  | Nota:

O resultado da função de remoção da sujidade não aparece na imagem pré-visualizada. Observe o resultado na imagem digitalizada.

As imagens digitalizadas são enviadas para a aplicação ou guardadas na pasta especificada.

[Superior]

## Remover o grão que aparece na imagem digitalizada

Quando aparecer o efeito granulado na imagem digitalizada, seleccione a caixa de verificação Reduzir grão e volte a fazer clique em DIGITALIZAR para os reduzir. Se seleccionar um nível de redução do granulado mais elevado, a imagem digitalizada fica mais suave.

Verifique se a redução do granulado é aplicada à imagem digitalizada.

Redução do granulado não aplicada | Redução do granulado aplicada

| Nota:

As imagens apresentadas anteriormente são exemplos. O resultado real da redução do granulado pode variar de acordo com a condição da imagem ou do tipo de película digitalizada.

[Superior]

## Restaurar imagens esbatidas

A função de software do digitalizador Restaurar cor permite recuperar películas e fotografias esbatidas.

| Nota:

Consoante as condições das películas ou fotografias, pode não ser possível restaurar a cor de acordo com o pretendido.

Para restaurar as cores através da função Recuperar cor no modo profissional, execute as seguintes operações:

| Coloque os materiais no vidro de digitalização.

| Utilizar o Suporte para Película

| Colocar Fotografias e Documentos no Vidro de Digitalização

| Inicie o EPSON Scan e, em seguida, seleccione o modo profissional. Para obter mais informações sobre como seleccionar o modo de digitalização, consulte Alterar o Modo de Digitalização.

> Aparecerá a seguinte janela:

| Especifique as definições Original e Destino em função dos documentos.

|  | Nota:

Quando digitalizar películas, não seleccione Película Negativa a Preto para o tipo de película.

Não especifique Níveis de cinzento a 16 bits ou Níveis de cinzento a 8 bits para o tipo de imagem.

| Faça clique na tecla Antever para pré-visualizar as imagens.

| Especifique o tamanho de impressão da imagem digitalizada na opção de tamanho do alvo e efectue ajustes utilizando as ferramentas de ajuste da qualidade de imagem, se necessário.

| Seleccione a caixa de verificação Restaurar cor.

> A cor restaurada aparece na imagem pré-visualizada.

Restauração da cor não aplicada | Restauração da cor aplicada

| Faça clique em Digitalizar. O EPSON Scan inicia o processo de digitalização.

As imagens digitalizadas são enviadas para a aplicação ou guardadas na pasta especificada.

[Superior]

## Melhorar a qualidade da imagem digitalizada (PRINT Image Matching)

O PRINT Image Matching é um método normalizado que permite guardar um vasto leque de informações relativas às cores para melhorar a qualidade das imagens digitalizadas. Utilizando este produto com o PRINT Image Matching, pode obter facilmente impressões com uma gama dinâmica de cores brilhantes.

| Nota:

As informações relativas ao PRINT Image Matching não alteram os dados de imagem nem a forma como a imagem aparece no ecrã do computador.

Para melhorar a qualidade das imagens digitalizadas através do EPSON Smart Panel, execute as seguintes operações:

| Coloque os materiais no vidro de digitalização.

| Utilizar o Suporte para Película

| Colocar Fotografias e Documentos no Vidro de Digitalização

| Inicie o EPSON Smart Panel.

| Iniciar o EPSON Smart Panel

> O EPSON Smart Panel inicia e aparece a seguinte janela:

| Faça clique no ícone Scan and Save do EPSON Smart Panel.

| Defina a Localização, o Nome do Ficheiro e o Formato da Imagem. Seleccione Print Image Matching II (JPEG) ou Print Image Matching II (TIFF) na lista Tipo e altere a definição Cenário Foto, se necessário.

| Faça clique em Scan and Save para iniciar a digitalização ou em Digitalizar com Opções para alterar as definições de digitalização.

[Superior]