Substituir Tinteiros

# Substituir um Tinteiro

> Utilizar o painel de controlo
> Utilizar o EPSON Status Monitor

Pode substituir um tinteiro através do painel de controlo ou através do utilitário Status Monitor. Consulte a secção adequada.

| Nota:

Antes de substituir o tinteiro, consulte as instruções de segurança fazendo clique em Segurança e em Precauções na Substituição de Tinteiros.

## Utilizar o painel de controlo

Para substituir os tinteiros, execute as operações apresentadas em seguida.

| Certifique-se de que o produto está ligado.

| Quando não há tinta: Leia a mensagem que aparece no visor LCD para verificar qual o tinteiro que está vazio e, em seguida, pressione o botão OK.

> Quando há pouca tinta:
> Pressione o botão Configurar e seleccione a opção Tinteiro pressionando os botões /; em seguida, pressione o botão OK. Confirme as mensagens apresentadas no visor LCD e, em seguida, pressione o botão OK para dar início ao processo de substituição dos tinteiros.

> Os tinteiros deslocam-se para a posição de substituição.

| Certifique-se de que a tampa do digitalizador está fechada e, em seguida, levante a unidade de digitalização.

|  | Importante:

Não abra o digitalizador enquanto a respectiva tampa estiver aberta.

Não desloque a cabeça de impressão com as mãos. Se o fizer, poderá danificar o produto.

Não inicie o processo de substituição dos tinteiros antes de a cabeça de impressão parar.

| Abra a tampa do compartimento dos tinteiros.

| Retire o tinteiro da respectiva embalagem.

|  | Importante:

Não toque no circuito integrado (chip verde) existente na parte lateral do tinteiro; caso contrário, poderá afectar o processo normal de funcionamento e de impressão.

| Exerça pressão nas partes laterais do tinteiro que pretende substituir. Retire o tinteiro do produto e deite-o fora. Não desmonte o tinteiro nem tente recarregá-lo.

|  | Atenção:

Tenha cuidado quando manusear tinteiros usados, pois pode ter ficado alguma tinta à volta da porta de fornecimento da tinta. Se a tinta entrar em contacto com a pele, lave-a com água e sabão. Se a tinta entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água. Recorra a um médico se os problemas de visão não desaparecerem ao fim de um certo tempo.

|  | Importante:

Deixe o tinteiro usado instalado até possuir um novo tinteiro para substituição; caso contrário, a tinta que fica nos jactos da cabeça de impressão pode secar.

| Coloque o novo tinteiro directamente no respectivo suporte e, em seguida, exerça pressão sobre a parte superior do tinteiro até o encaixar.

> Se precisar de substituir outro tinteiro, volte a executar as operações descritas nos pontos 6 e 7.

| Feche a tampa do compartimento dos tinteiros.

|  | Nota:

Se tiver dificuldades em fechar a tampa do compartimento dos tinteiros, consulte o ponto 7 para ter a certeza que o tinteiro fica instalado correctamente.

| Feche a unidade de digitalização.

> A cabeça de impressão desloca-se para a posição inicial e o processo de carregamento da tinta é iniciado.

| Quando a mensagem A substituição do tinteiro está concluída aparecer no visor LCD, pressione o botão OK.

|  | Importante:

Nunca desligue este produto enquanto decorrer o processo de carregamento de tinta; caso contrário, o processo de carregamento de tinta ficará incompleto.

|  | Nota:

Se instalar um tinteiro usado com pouca tinta, este poderá ficar vazio após a reinserção. Neste caso, substitua o tinteiro.

[Superior]

## Utilizar o EPSON Status Monitor

Pode verificar os níveis de tinta existentes a partir do computador e visualizar as instruções que aparecem no ecrã relativas à substituição de um tinteiro vazio ou com pouca tinta a partir do EPSON Status Monitor 3 (Windows) ou EPSON StatusMonitor (Macintosh).

Quando um tinteiro está vazio ou com pouca tinta, faça clique em Como situado na janela do EPSON Status Monitor. Siga as instruções apresentadas no ecrã para substituir o tinteiro.

Para obter mais informações sobre como utilizar o EPSON Status Monitor, consulte Utilizar o EPSON StatusMonitor.

[Superior]