Informações Sobre o Produto

# Utilizar o adaptador de impressão fotográfica Bluetooth

> Sobre o adaptador de impressão fotográfica Bluetooth
> Ligar e Desligar o Adaptador de Impressão Fotográfica Bluetooth
> Definições Bluetooth
> Impressão

## Sobre o adaptador de impressão fotográfica Bluetooth

O adaptador de impressão fotográfica Bluetooth opcional constitui um módulo de comunicação sem fios utilizado para imprimir a partir de câmaras digitais e outros dispositivos equipados com a tecnologia sem fios Bluetooth e não necessita de cabos quando ligado a este produto.

| Nota:

Apesar de estar em conformidade com as especificações da tecnologia Bluetooth, este produto pode não funcionar com todos os dispositivos equipados com a tecnologia sem fios Bluetooth.

O alcance de comunicação deste produto é de aproximadamente 10 metros. No entanto, o alcance pode variar consoante as condições, como, por exemplo, a existência de obstáculos entre os dispositivos, a qualidade do sinal; os campos magnéticos; a electricidade estática; e as interferências electromagnéticas; o software; o sistema operativo; a sensibilidade da recepção e o desempenho da antena.

### Perfil disponível

Perfil para tratamento de imagens básicas (BIP)

Perfil de substituição do cabo para reprodução (HCRP)

Perfil de transferência de objectos (OPP)

[Superior]

## Ligar e Desligar o Adaptador de Impressão Fotográfica Bluetooth

### Ligar o adaptador

| Insira o conector do adaptador no conector USB do dispositivo externo, conforme indica a figura.

|  | Importante:

Não ligue este produto enquanto estiver a utilizar a impressora. Caso contrário, o dispositivo poderá não funcionar correctamente.

| O indicador luminoso do adaptador acende durante um segundo; se isso não acontecer, desligue o adaptador do dispositivo e volte a ligá-lo.

### Desligar o adaptador

Retire o conector do adaptador do conector USB do dispositivo externo, conforme indica a figura.

| Importante:

Não retire o adaptador quando este estiver em comunicação com outro dispositivo.

Não desligue este dispositivo enquanto estiver a utilizar a impressora; se o fizer, o dispositivo poderá não funcionar correctamente.

Não retire o produto segurando-o na parte de cima; se o fizer, poderá danificar o dispositivo.

[Superior]

## Definições Bluetooth

Utilize o painel LCD do produto para efectuar definições para a comunicação sem fios Bluetooth. Para mais informações, consulte Efectuar definições.

### Descrição das definições

Definição | Opções | Descrição
Def. ID da Impressora BT | nome da impressora-(número) (Predefinição = 0) | Se existirem várias impressoras com Bluetooth no mesmo alcance de comunicação, atribua-lhes um número de 0 a 9 para as distinguir. Para activar a definição Nome do Dispositivo, desligue o dispositivo e volte a ligá-lo.
Modo de Conectividade BT | Público | Este modo permite que os dispositivos que suportem Bluetooth localizem facilmente a impressora e imprimam.
Privado | Este modo impede que os dispositivos desconhecidos encontrem a impressora. Para imprimir em modo Privado, procure, em primeiro lugar, a impressora em modo Público. Depois de o dispositivo BT ter detectado a impressora em modo Público, poderá comunicar e imprimir a partir dessa impressora em modo Privado.
Ligação | Este modo exige a inserção de uma palavra-passe de quatro dígitos no dispositivo antes de poder comunicar e imprimir a partir da impressora.
Encriptação BT | Sim/Não (Predefinição = Não) | Seleccione Sim para encriptar a comunicação. No modo de encriptação, é necessário introduzir uma palavra-passe de quatro dígitos no dispositivo antes de ser possível comunicar e imprimir a partir da impressora.
Def. código PIN BT | Qualquer número de quatro dígitos (Predefinição = 0000) | Esta definição permite definir a palavra-passe de quatro dígitos que tem de inserir num dispositivo antes de imprimir, se a opção Ligação estiver seleccionada para o Modo de comunicação ou se a Encriptação estiver seleccionada.
Endereço do dispositivo BT | Configurado na fábrica (Exemplo) 11-11-11-11-11-11 | Apresenta o único endereço do dispositivo Bluetooth da impressora.

### Efectuar definições

| Ligue o adaptador de impressão fotográfica Bluetooth à impressora. Consulte Ligar e Desligar o Adaptador de Impressão Fotográfica Bluetooth.

|  | Importante:

Certifique-se de que a impressora não está a funcionar antes de ligar o produto; caso contrário, o adaptador de impressão fotográfica Bluetooth poderá não funcionar correctamente.

| Pressione o botão Configurar para aceder ao modo de configuração.

| Seleccione as definições Bluetooth através dos botões/ e, em seguida, pressione o botão OK.

| 1.Seleccione as definições Bluetooth.

| 2.Pressione o botão OK.

| Utilize os botões / para alterar as definições de cada item. Para obter mais informações sobre as definições Bluetooth, consulte a secção Descrição das definições.

#### Definição da Palavra-passe Bluetooth (definir código PIN BT)

Se tiver seleccionado Ligação como modo de comunicação ou Sim como definição de encriptação, tem de inserir a palavra-passe no dispositivo equipado com a tecnologia sem fios Bluetooth para poder comunicar e imprimir a partir desse dispositivo. A palavra-passe predefinida é 0000.

Para alterar a palavra-passe, execute as operações apresentadas em seguida. A palavra-passe 1234 é utilizada a título de exemplo.

| No modo de configuração, pressione os botões / para seleccionar a Def. código PIN BT e, em seguida, pressione o botão OK.

| 1.Seleccione Def. código PIN BT.

| 2.Pressione o botão OK.

| Pressione os botões / para especificar o primeiro dígito e, em seguida, pressione os botões / para passar ao dígito seguinte.

| 1.Seleccione o dígito.

| 2.Altere o dígito.

| Seleccione os restantes dígitos da mesma forma e, em seguida, pressione o botão OK para activar a palavra-passe.

[Superior]

## Impressão

| Certifique-se de que o adaptador de impressão fotográfica Bluetooth está ligado ao dispositivo e que efectuou as definições Bluetooth pretendidas. Para obter mais informações sobre como ligar o adaptador de impressão fotográfica Bluetooth, consulte Ligar e Desligar o Adaptador de Impressão Fotográfica Bluetooth. Para saber como efectuar as definições Bluetooth, consulte Definições Bluetooth.

| Pressione o botão Configurar.

| Seleccione Def. imagens p/ impr. directa através dos botões / e, em seguida, pressione OK.

| 1.Seleccione Def. imagens p/ impr. directa.

| 2.Pressione o botão OK.

|  | Nota para utilizadores do perfil de transferência de objectos (OPP):

Quando imprimir ficheiros com o formato vCard, seleccione a opção Definir impressão directa de documentos.

| Seleccione a definição de impressão pretendida através dos botões / e, em seguida, altere as opções da definição utilizando os botões /.

| 1.Seleccione a opção de impressão.

| 2.Altere a opção de definição.

Menu | Definição | Descrição
Tipo Papel | Normal, Branco Brilh., Brilhante Foto, Papel Foto., Brilhante Prem.*, Semibrilh., Mate, PQF, Transferên.
Formato Papel | A4, 10 x 15 cm*, 4 x 6"
Esquema | Sem Margens | Imprime sem margens
C/ Margens | Imprime com uma margem de 3 mm nas extremidades superior, inferior, esquerda e direita.
2-up, 4-up, 8-up, 20-up | Imprime várias fotografias numa só página: o formato de cada fotografia é ajustado automaticamente consoante o número de fotografias a imprimir e o formato do papel.
Super1/2 | Imprime na metade superior do papel
Resolução | Normal, Foto*, Melhor Foto
Filtro | Não* | Não confere um tonalidade sépia; imprime a cores ou com níveis de cinzento.
Sépia | Confere uma tonalidade sépia.
Correc. Auto | P.I.M.* | Imprime utilizando a função PRINT Image Matching. Se os dados fotográficos não forem de formato P.I.M., experimente imprimir com PhotoEnhance.
Exif | Imprime utilizando a função Exif Print. Proporciona impressões de elevada qualidade.
PhotoEnhance | Imprime automaticamente imagens com melhor qualidade. A impressão é mais demorada, mas permite obter melhores resultados.
Nenhuma | Imprime sem correcção automática.
Imagem pequena | Activada | Elimina o ruído digital e optimiza a resolução.
Desactivada* | Não elimina o ruído digital nem optimiza a resolução
Brilho | O mais brilh. | Produz impressões muito brilhantes.
Mais brilhante | Produz impressões ligeiramente mais brilhantes.
Padrão* | Sem ajuste de brilho.
Mais escuro | Produz impressões ligeiramente mais escuras.
O mais escuro | Produz impressões muito escuras.
Contraste | Muito elevado | Aumenta o contraste das impressões.
Elevado | Aumenta ligeiramente o contraste das impressões.
Padrão* | Sem ajuste de contraste.
Nitidez | O mais nítido | Torna o contorno dos objectos muito nítido.
Mais nítido | Torna o contorno dos objectos ligeiramente mais nítido.
Padrão* | Sem ajuste de nitidez.
Mais suave | Suaviza ligeiramente o contorno dos objectos.
O mais suave | Suaviza o contorno dos objectos.
Saturação | Saturação máx. | Produz impressões muito vivas.
Mais saturação | Produz impressões ligeiramente mais vivas.
Padrão* | Sem ajuste de saturação.
Menos sat. | Produz impressões ligeiramente mais esbatidas.
Saturação mín. | Produz impressões muito esbatidas.
Data - Imprime a data de captação da fotografia. | Nenhuma* | Imprime sem informação de data.
aaaa.mm.dd | ex. 2003 .05. 18
mmm.dd.aaaa | ex. Out. 18. 2003
dd.mmm.aaaa | ex. 18. Out. 2003

| * Apresenta a predefinição.

> Os menus e as predefinições variam consoante o perfil utilizado.

|  | Nota:

Quando enviar a tarefa para impressão, seleccione as fotografias no dispositivo.

| Confirme as definições e pressione o botão OK. O painel LCD volta ao menu Configurar.

| Imprima os dados a partir do dispositivo compatível com Bluetooth.

| Nota:

As definições disponíveis podem variar consoante os dispositivos sem fios Bluetooth. Para obter mais informações, consulte a documentação do dispositivo.

Para obter mais informações sobre a impressão a partir de câmaras fotográficas digitais, câmaras de vídeo digitais, PDAs, PCs portáteis e outros dispositivos compatíveis com Bluetooth, consulte a documentação do dispositivo e do equipamento.

[Superior]