Manutenção

# Transportar o Produto

Se precisar de transportar o produto, volte a embalá-lo cuidadosamente, utilizando a caixa original (ou uma caixa semelhante onde o produto fique bem acondicionado) e os materiais de protecção de origem, tal como é indicado em seguida.

| Importante:

Quando guardar ou transportar o produto, não o incline, não o coloque na vertical nem o vire ao contrário. Se o fizer, poderá derramar tinta.

Quando transportar o produto, deixe os tinteiros instalados; caso contrário, pode danificar o produto.

| Retire todo o papel que se encontra no alimentador e certifique-se de que o produto está desligado.

| Abra a unidade de digitalização e certifique-se de que a cabeça de impressão está na posição inicial (encostada à direita). Vá buscar os materiais de protecção que guardou.

| Instale-o na posição correcta e feche o digitalizador.

| Abra a tampa do digitalizador e coloque a patilha do carreto na posição de bloqueio, conforme indica a figura, para bloquear o carreto do digitalizador.

| Desligue o cabo de corrente da tomada eléctrica e o cabo USB do computador. Em seguida, retire o cabo da tampa do produto do conector de interface do leitor de transparências.

| Ligar e Desligar o Cabo USB

| Retire o suporte de papel e feche o receptor de papel.

| Coloque os materiais de protecção em ambos os lados do produto e, em seguida, coloque o produto, o cabo de corrente e o cabo USB na embalagem original.

| Durante o transporte, mantenha o produto sobre uma superfície plana para evitar danos.

| Nota:

Certifique-se de que retira os materiais de protecção do produto antes de o voltar a utilizar.

[Superior]