Impressão / Melhorar a Qualidade de Impressão

# Limpar a Cabeça de Impressão

> Executar o utilitário de limpeza das cabeças
> Utilizar os botões do painel de controlo

Se a impressão ficar demasiado ténue ou faltarem alguns pontos, pode resolver estes problemas efectuando uma limpeza da cabeça de impressão, que garante um funcionamento adequado dos jactos de tinta.

Pode limpar a cabeça de impressão a partir do computador, recorrendo ao utilitário de limpeza das cabeças existente no software da impressora, ou a partir do produto, utilizando os botões do painel de controlo.

| Nota:

O processo de limpeza das cabeças de impressão utiliza tinta preta e tinta de cor. Para evitar o desperdício de tinta, limpe a cabeça de impressão apenas se a qualidade das cópias diminuir (por exemplo, se a impressão ficar manchada, se faltar uma cor ou se a cor não estiver correcta).

Efectue primeiro uma verificação dos jactos para confirmar se a cabeça de impressão necessita de ser limpa. Desta forma, poderá poupar tinta.

Quando o indicador luminoso de erro estiver aceso e aparecer uma mensagem no visor LCD a pedir para substituir o tinteiro ou a indicar que existe pouca tinta, não poderá efectuar a limpeza da cabeça de impressão. Neste caso, substitua primeiro o tinteiro adequado.

## Executar o utilitário de limpeza das cabeças

Consulte a secção adequada para executar o utilitário de limpeza das cabeças.

### Windows

Efectue os procedimentos apresentados em seguida para limpar a cabeça de impressão através do utilitário de limpeza das cabeças.

| Certifique-se de que colocou papel de formato A4 ou Letter no alimentador.

| Certifique-se de que o produto está ligado e que o indicador luminoso de erro está apagado.

| Aceda ao software da impressora.

| Aceder ao Software da Impressora para Windows

| Faça clique no separador Manutenção e, em seguida, faça clique na tecla Limpeza das cabeças.

| Siga as instruções apresentadas no ecrã.

> Limpeza da cabeça de impressão em curso. Aguarde alguns instantes. é apresentado no visor LCD enquanto o dispositivo efectua o ciclo de limpeza.

|  | Importante:

Nunca desligue o produto enquanto a indicação Limpeza da cabeça de impressão em curso. Aguarde alguns instantes. aparece no visor LCD. Se o fizer, poderá danificar o produto.

| Quando Limpeza da cabeça de impressão em curso. Aguarde alguns instantes. desaparecer do visor LCD, faça clique em Imprima o padrão de verificação dos jactos. na caixa de diálogo Limpeza da Cabeça para confirmar que a cabeça de impressão está limpa.

##### Modelo correcto: a cabeça de impressão ainda não necessita de ser limpa.

##### Modelo incorrecto: a cabeça de impressão necessita de ser limpa.

Se não conseguir imprimir uma página de verificação dos jactos com qualidade satisfatória, pode necessitar de repetir a limpeza das cabeças e de imprimir o modelo de verificação dos jactos novamente. Consulte a secção Limpar a Cabeça de Impressão.

| Nota:

Se a qualidade de cópia não melhorar depois de repetir este processo quatro ou cinco vezes, desligue o produto e volte a ligá-lo apenas no dia seguinte. Verifique novamente os jactos e volte a efectuar o processo de limpeza das cabeças, se necessário.

Se a qualidade de cópia não melhorar, um ou ambos os tinteiros podem estar fora do prazo de validade ou danificados, tendo, por isso, de ser substituídos. Para substituir um tinteiro antes de este estar vazio, consulte Substituir um Tinteiro. Se a qualidade de cópia não melhorar após a substituição dos tinteiros, contacte o Serviço de Assistência a Clientes EPSON.

Para manter a qualidade de cópia, recomenda-se que copie algumas páginas, pelo menos uma vez por mês.

### Mac OS 8.6 a 9.x

Efectue os procedimentos apresentados em seguida para limpar a cabeça de impressão através do utilitário de limpeza das cabeças.

| Certifique-se de que colocou papel de formato A4 ou Letter no alimentador.

| Certifique-se de que o produto está ligado e que o indicador luminoso de erro está apagado.

| Aceda à caixa de diálogo Imprimir ou Definir Página.

| Aceder ao Software da Impressora para Mac OS 8.6 a 9.x

| Faça clique no ícone Utilitários e, em seguida, faça clique na tecla Limpeza das Cabeças.

| Siga as instruções apresentadas no ecrã.

> Limpeza da cabeça de impressão em curso. Aguarde alguns instantes. é apresentado no visor LCD enquanto o dispositivo efectua o ciclo de limpeza.

|  | Importante:

Nunca desligue o produto enquanto a indicação Limpeza da cabeça de impressão em curso. Aguarde alguns instantes. aparece no visor LCD. Se o fizer, poderá danificar o produto.

| Quando Limpeza da cabeça de impressão em curso. Aguarde alguns instantes. desaparecer do visor LCD, faça clique na tecla Confirmação na caixa de diálogo Limpeza da Cabeça para imprimir um modelo de verificação dos jactos. Utilize o modelo de verificação para confirmar que a cabeça de impressão está limpa.

##### Modelo correcto: a cabeça de impressão ainda não necessita de ser limpa.

##### Modelo incorrecto: a cabeça de impressão necessita de ser limpa.

Se não conseguir imprimir uma página de verificação dos jactos com qualidade satisfatória, pode necessitar de repetir a limpeza das cabeças e de imprimir o modelo de verificação dos jactos novamente. Consulte a secção Limpar a Cabeça de Impressão.

| Nota:

Se a qualidade de cópia não melhorar depois de repetir este processo quatro ou cinco vezes, desligue o produto e volte a ligá-lo apenas no dia seguinte. Verifique novamente os jactos e volte a efectuar o processo de limpeza das cabeças, se necessário.

Se a qualidade de cópia não melhorar, um ou ambos os tinteiros podem estar fora do prazo de validade ou danificados, tendo, por isso, de ser substituídos. Para substituir um tinteiro antes de este estar vazio, consulte Substituir um Tinteiro. Se a qualidade de cópia não melhorar após a substituição dos tinteiros, contacte o Serviço de Assistência a Clientes EPSON.

Para manter a qualidade de cópia, recomenda-se que copie algumas páginas, pelo menos uma vez por mês.

### Mac OS X

Efectue os procedimentos apresentados em seguida para limpar a cabeça de impressão através do utilitário de limpeza das cabeças.

| Certifique-se de que colocou papel de formato A4 ou Letter no alimentador.

| Certifique-se de que o produto está ligado e que o indicador luminoso de erro está apagado.

| Aceda à caixa de diálogo EPSON Printer Utility.

| Aceder ao Software da Impressora para Mac OS X

| Em seguida, faça clique na tecla Limpeza das Cabeças da caixa de diálogo dos utilitários.

| Siga as instruções apresentadas no ecrã.

> A limpar cabeças. Aguarde. é apresentado no visor LCD enquanto o dispositivo efectua o ciclo de limpeza.

|  | Importante:

Nunca desligue o produto enquanto a indicação Limpeza da cabeça de impressão em curso. Aguarde alguns instantes. aparece no visor LCD. Se o fizer, poderá danificar o produto.

| Quando Limpeza da cabeça de impressão em curso. Aguarde alguns instantes. desaparecer do visor LCD, faça clique na tecla Confirmação na caixa de diálogo Limpeza da Cabeça para imprimir um modelo de verificação dos jactos. Utilize o modelo de verificação para confirmar que a cabeça de impressão está limpa.

##### Modelo correcto: a cabeça de impressão ainda não necessita de ser limpa.

##### Modelo incorrecto: a cabeça de impressão necessita de ser limpa.

Se não conseguir imprimir uma página de verificação dos jactos com qualidade satisfatória, pode necessitar de repetir a limpeza das cabeças e de imprimir o modelo de verificação dos jactos novamente. Consulte a secção Limpar a Cabeça de Impressão.

| Nota:

Se a qualidade de cópia não melhorar depois de repetir este processo quatro ou cinco vezes, desligue o produto e volte a ligá-lo apenas no dia seguinte. Verifique novamente os jactos e volte a efectuar o processo de limpeza das cabeças, se necessário.

Se a qualidade de cópia não melhorar, um ou ambos os tinteiros podem estar fora do prazo de validade ou danificados, tendo, por isso, de ser substituídos. Para substituir um tinteiro antes de este estar vazio, consulte Substituir um Tinteiro. Se a qualidade de cópia não melhorar após a substituição dos tinteiros, contacte o Serviço de Assistência a Clientes EPSON.

Para manter a qualidade de cópia, recomenda-se que copie algumas páginas, pelo menos uma vez por mês.

[Superior]

## Utilizar os botões do painel de controlo

Execute as operações apresentadas em seguida para limpar a cabeça de impressão através dos botões do painel de controlo.

| Certifique-se de que colocou papel de formato A4 ou Letter no alimentador e pressione o botão Configurar.

| Seleccione Limpeza das Cabeças utilizando os botões / e, em seguida, pressione o botão OK.

| 1. Seleccione Limpeza das Cabeças.

| 2. Pressione o botão OK.

| Confirme as mensagens apresentadas no visor LCD e, em seguida, pressione o botão OK para iniciar a limpeza das cabeças.

| Quando Limpeza da cabeça de impressão em curso. Aguarde alguns instantes. desaparecer do visor LCD, verifique os jactos para confirmar que a cabeça está limpa e para reinicializar o ciclo de limpeza. Consulte a secção Verificar os Jactos da Cabeça de Impressão.

|  | Importante:

Nunca desligue o produto durante a operação de limpeza das cabeças. Se o fizer, poderá danificar o produto.

| Nota:

Se a qualidade de impressão não melhorar depois de repetir este processo quatro ou cinco vezes, desligue o produto e volte a ligá-lo apenas no dia seguinte. Verifique novamente os jactos e volte a efectuar o processo de limpeza das cabeças, se necessário.

Se a qualidade de impressão não melhorar, um ou ambos os tinteiros podem estar fora do prazo de validade ou danificados, tendo, por isso, de ser substituídos. Para substituir um tinteiro, consulte Substituir um Tinteiro.

Para manter a qualidade de impressão, recomenda-se que imprima algumas páginas, pelo menos uma vez por mês.

[Superior]