Entretien

# Transport du scanner

Avant de transporter le scanner sur une longue distance ou de le stocker pendant une période prolongée, vous devez verrouiller le chariot du scanner pour éviter toute détérioration. Procédez comme indiqué ci-dessous.

| Branchez le scanner et attendez que le chariot se place à sa position de repos (près des touches). Lorsque le voyant lumineux reste allumé (vert), débranchez le scanner.

| Lorsque vous utilisez le modèle Perfection 1670 Photo ou le capot en option du modèle Perfection 1670, débranchez le câble d'interface s'il est branché.

| Mettez le verrou de transport en position de verrouillage pour immobiliser le chariot.

> Le verrou de transport est situé sous le scanner, du côté droit. Pour le verrouiller, soulevez le scanner et faites glisser le verrou en position verrouillée.

|  | Important :

Ne retournez pas le scanner car cela pourrait l'endommager.

| Fixez les matériaux de protection et remballez-le dans son carton d'origine.

[Haut]

Précédent | Suivant