Entretien

# Nettoyage du scanner

Pour bénéficier du meilleur fonctionnement possible de votre scanner, nettoyez-le régulièrement, comme indiqué ci-dessous.

| Débranchez le cordon d'alimentation.

| Nettoyez l'extérieur du boîtier avec un chiffon humecté d'un mélange de détergent doux et d'eau.

| Si la vitre d'exposition est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux et sec. Si elle est tachée de graisse ou d'un autre produit difficile à éliminer, utilisez une petite quantité de produit de nettoyage pour vitres et un chiffon doux. Essuyez bien tout le liquide qui pourrait subsister.

Vérifiez qu'il n'y a pas de poussière sur la vitre d'exposition. La poussière peut produire des taches blanches sur votre image numérisée.

| Important :

N'appuyez pas trop fort sur la vitre d'exposition.

Veillez à ne pas rayer ou endommager la vitre d'exposition. N'utilisez jamais de brosse dure ou abrasive pour la nettoyer. Une vitre d'exposition endommagée peut nuire à la qualité de la numérisation.

N'utilisez jamais d'alcool, de diluant ou de solvant corrosif pour nettoyer le scanner. Ces produits chimiques risquent d'endommager les composants du scanner ainsi que le boîtier.

Veillez à ne pas renverser de liquide sur le mécanisme de scanner ou sur ses composants électroniques afin de ne pas risquer de les endommager de manière irréversible.

Ne vaporisez pas de lubrifiants dans le scanner.

N'ouvrez jamais le boîtier du scanner.

[Haut]

Suivant