Dépannage / Problèmes et solutions

# Problèmes de numérisation des films

> Vous ne parvenez pas à numériser des documents transparents
> Le film ne peut pas être numérisé depuis le mode Automatique ou depuis l'Aperçu des miniatures
> Les couleurs du film négatif semblent bizarres dans les images en aperçu
> Un anneau de Newton apparaît dans l'image numérisée

## Vous ne parvenez pas à numériser des documents transparents

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez que le câble d'interface en option est connecté au scanner.

- Vérifiez que l'option sélectionnée pour le paramètre Type de document correspond à votre type de film pour le mode Loisirs ou Professionnel.

- Pour numériser des documents transparents, vérifiez que le cache pour documents opaques est enlevé.

- Vérifiez que le film est placé correctement dans le support de films et que ce dernier est correctement positionné sur la vitre d'exposition. Pour plus de détails, reportez-vous à la section suivante.

| Chargement et installation du film sur la vitre d'exposition

[Haut]

## Le film ne peut pas être numérisé depuis le mode Automatique ou depuis l'Aperçu des miniatures

Lorsque vous numérisez des films, il se peut qu'EPSON Scan ne parvienne pas à détecter les images ou que celles-ci soient rognées ou regroupées de manière indésirable, comme dans l'exemple suivant.

- Les images avec un fond sombre peuvent être rognées de manière irrégulière.

- Les images avec un arrière-plan très lumineux peuvent aussi être rognées de manière irrégulière.

- Les films négatifs couleur dont la couleur dominante (l'arrière-plan) est extrêmement clair ou sombre ne peuvent pas être rognés de façon régulière.

- Une petite zone est rognée autour des bords de chaque image.

- Lorsque vous numérisez un film comportant des images panoramiques et des images standards, les images panoramiques peuvent être rognées de manière irrégulière.

- Les films d'un format supérieur à 35 mm (Format moyen ou 4 x 5 par exemple) ne peuvent pas être numérisés.

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Vérifiez que le film est placé correctement dans le support de films et que ce dernier est correctement positionné sur la vitre d'exposition. Pour plus de détails, reportez-vous à la section suivante.

| Chargement et installation du film sur la vitre d'exposition

- Passez en mode Loisirs ou Professionnel et affichez un aperçu en mode Normal. Dans la fenêtre Aperçu, créez des zones de cadrage sur la zone à numériser, puis lancez la numérisation.

[Haut]

## Les couleurs du film négatif semblent bizarres dans les images en aperçu

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes dans les paramètres d'EPSON Scan :

- Vérifiez que l'option sélectionnée pour le paramètre Type de document correspond à votre type de film.

- Lors de l'affichage d'images en aperçu en mode Normal, la zone sombre autour du film, comme le cadre du support de films, est perçue comme blanche, ce qui modifie la valeur d'exposition de la zone de numérisation et fait apparaître les images numérisées plus sombres. Pour voir la couleur correcte, cliquez et faites glisser la souris sur une zone, puis cliquez sur le bouton Zoom de l'aperçu.

- Affichez un aperçu des images à l'aide de l'Aperçu des miniatures.

[Haut]

## Un anneau de Newton apparaît dans l'image numérisée

Un anneau de Newton désigne un motif de rayures qui apparaît sur l'image de documents transparents numérisés. Ceci peut arriver lorsque le film est incurvé.

Mettez le film en place, bord inférieur dirigé vers le haut, et affichez un aperçu en mode Miniature ; retournez ensuite l'image affichée en aperçu à l'aide du bouton Miroir.

[Haut]

Précédent | Suivant