Informations sur le produit / Caractéristiques techniques

# Numérisation

Type de scanner | À plat, couleur
Dispositif photoélectrique | Capteur de lignes CCD couleur
Pixels effectifs | 13 600 x 18 720 pixels à 1600 dpi
Dimensions des documents | 216 x 297 mm (8,5 x 11,7") Format A4 ou US letter (la zone de lecture peut être spécifiée depuis votre logiciel).
Résolution de numérisation | 1600 dpi (numérisation principale) 3200 dpi avec micro contrôle du déplacement (numérisation secondaire)
Résolution de sortie | 50 dpi à 12 800 dpi (50 à 6 400 dpi par pas de 1 dpi, 12 800 dpi (avec la fonction zoom))
Vitesse de numérisation | 7,68 ms/ligne à 1600 dpi 5,12 ms/ligne à 600 dpi
Séparation des couleurs | Filtres couleur RVB sur CCD
Données d'image | 16 bits par pixel par couleur interne 1, 8, 16 bits par pixel par couleur externe
Paramètres dessin au trait | Seuil fixe
Correction Gamma | 1 type à définir par l'utilisateur
Interface | USB 2.0 (prise de type B)
Source lumineuse | Lampe fluorescente à cathode froide
Fiabilité | 10 000 cycles de mouvements de chariot (nombre moyen de cycles avant défaillance de l'unité principale)

[Haut]

Précédent | Suivant