Entretien

# Remplacement de la lampe fluorescente

La luminosité de la lampe fluorescente diminue avec le temps. Si la lampe se casse ou devient trop faible pour pouvoir fonctionner normalement, le scanner arrête la numérisation en cours et le voyant lumineux clignote rapidement en rouge. Dans ce cas, il est nécessaire de remplacer la lampe. Veuillez contacter votre revendeur pour avoir plus de détails.

| Important :

N'ouvrez jamais le boîtier du scanner. Si vous estimez que des réparations ou des réglages sont nécessaires, consultez votre revendeur.

[Haut]

Précédent | Suivant