Informations sur le produit

# Voyants et touches

> Voyants
> Touches

Le scanner possède quatre touches pour les opérations de numérisation. La touche AutoScan s'allume également pour indiquer l'état du scanner.

| Remarque :

La plupart des illustrations de cette section se rapportent au modèle Perfection 1670 Photo et peuvent donc présenter des différences par rapport au modèle Perfection 1670. Toutefois, sauf indication contraire, les instructions sont les mêmes.

> 1. Touche Scan to Web
> 2. Touche Scan to E-mail
> 3. Touche Copy
> 4. Touche AutoScan

## Voyants

Voyant | Couleur | État du voyant | Signification
Voyant | Vert | Allumé | Prêt à numériser des images.
Clignotant | Initialisation ou numérisation en cours.
Rouge | Clignotant | Une erreur s'est produite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Voyant d'erreur
(Aucun) | Éteint | Le scanner est éteint.

[Haut]

## Touches

Touche | Fonction
AutoScan | Numérise et envoie l'image saisie à une application désignée, en une seule étape. Avant d'utiliser cette fonction, vous devez avoir installé le logiciel EPSON Scan et EPSON Smart Panel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation de la touche AutoScan.
Copy | Numérise et envoie l'image saisie à l'utilitaire Copy dans EPSON Smart Panel. Avant d'utiliser cette fonction, vous devez avoir installé EPSON Scan et EPSON Smart Panel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation de la touche Copy.
Scan to E-mail | Numérise l'image et l'envoie jointe à un message électronique. Avant d'utiliser cette fonction, vous devez avoir installé EPSON Scan et EPSON Smart Panel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation de la touche Scan to E-mail.
Scan to Web | Numérise une image puis la télécharge sur le site de partage de photos EPSON. Avant d'utiliser cette fonction, vous devez avoir installé EPSON Scan et EPSON Smart Panel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Utilisation de la touche Scan to Web.

[Haut]

Précédent | Suivant