# Glossaire

Anneau de Newton
  Un anneau de Newton désigne un motif de rayures qui apparaît sur l'image numérisée de documents transparents. C'est le résultat de l'interférence qui se produit en raison de la présence d'une double membrane sur le film.

Aperçu
  Cette fonction vous permet de voir les effets de la plupart des paramètres d'EPSON Scan et de procéder à d'autres ajustements de l'image avant de lancer la numérisation.

Au trait
  Données d'image à deux niveaux sans tramage.

Bit
  Abréviation de « binary digit » (chiffre binaire). La plus petite unité de données en informatique. Un bit peut prendre une valeur parmi deux : « Activé » représenté par « 1 », ou « Désactivé » représenté par « 0 ».

Bits/pixel
  Unité indiquant le nombre de bits affectés à un pixel. Plus la valeur en bits est élevée, mieux les détails du pixel sont reproduits.

Chariot
  Composant du scanner contenant le capteur optique et la source lumineuse de numérisation.

ColorSync
  Système de gestion des couleurs pour le Macintosh conçu pour vous aider à obtenir une sortie couleur WYSIWYG (what you see is what you get). Ce logiciel affiche les couleurs sur l'écran telles qu'elles existent sur les documents numérisés, ou imprime les couleurs telles que vous les voyez sur l'écran.

compatible TWAIN
  Programme informatique qui vous aide à effectuer une tâche particulière, telle que traitement de texte, retouche d'image ou prévisions financières.

Correction des couleurs
  Méthode de réglage des données d'image couleur destinée à permettre à un type particulier de périphérique de donner une reproduction aussi exacte que possible des couleurs d'origine.

Correction tonale
  Méthode de réglage de la courbe tonale permettant d'obtenir, sur différents types de périphériques de sortie, une reproduction aussi semblable que possible à l'image originale.

Couleurs primaires
  Couleurs de base.

Courbe tonale
  Graphique indiquant le rapport de contraste entre l'entrée (image originale) et la sortie (données d'image) dans le traitement des images.

Défaut (par)
  Ensemble des valeurs utilisées en l'absence de toute sélection. Ces valeurs sont parfois dites « d'usine » si elles n'ont pas été modifiées depuis que le scanner a quitté l'usine.

Détramage
  Fonction du scanner permettant de supprimer des motifs moirés.

Document
  Élément, comme une feuille de papier ou un livre, placé sur la vitre d'exposition et destiné à être lu par le scanner.

Document opaque
  Document imprimé sur un support opaque, p. ex. une publication, du papier imprimé ou une photo.

Données bi-niveau
  Données d'image composées d'un bit par pixel. Un pixel est représenté par un seul bit de données numériques, lesquelles consistent soit en 1 (clair), soit en 0 (sombre).

Dpi (ou ppp)
  Abréviation de « dots per inch » (points par pouce, ppp). Unité de mesure de la résolution. Plus la valeur est élevée, plus la résolution est élevée.

Espace colorimétrique
  Méthode utilisée pour reproduire une couleur spécifique. Les couleurs primaires additives (rouge, vert et bleu) sont utilisées par le scanner et les couleurs soustractives (cyan, magenta et jaune), plus le noir, sont utilisées à l'impression pour la séparation.

Exposition
  Fonction de numérisation permettant d'éclaircir ou d'assombrir les données d'images numérisées.

Gamma
  Le paramètre gamma est une valeur qui exprime la relation entre l'entrée et la sortie d'un appareil. Vous pouvez modifier la luminosité des tons intermédiaires d'une image en modifiant son paramètre gamma et ceci sans affecter les zones d'ombre et de haute lumière.

ICM
  Image Color Matching. Système de gestion des couleurs de Windows conçu pour vous aider à obtenir une sortie couleur WYSIWYG (what you see is what you get). Ce logiciel affiche les couleurs sur l'écran telles qu'elles existent sur les documents numérisés, ou imprime les couleurs telles que vous les voyez sur l'écran.

Imprimante à jet d'encre
  Imprimante qui transfère l'encre sur le papier en la projetant à travers une série de petites buses.

Imprimante laser
  Imprimante utilisant un laser et la méthode électrophotographique pour imprimer une page entière en une fois. Le laser permet de « dessiner » avec un pinceau de lumière sur un tambour chargé sur lequel du toner est appliqué puis transféré sur papier.

Interface
  Élément matériel, méthode ou norme utilisés pour la connexion de plusieurs périphériques informatiques.

Luminosité
  Fonction de numérisation permettant d'éclaircir ou d'assombrir les données d'image produites.

Moiré
  Un effet de moiré est un motif composé de hachures croisées qui apparaît sur des images numérisées à partir de documents imprimés. Cet effet est dû aux interférences produites par les différences de résolution de la numérisation et du tramage.

Monochrome
  Images noir et blanc ou images représentées seulement par l'intensité lumineuse.

Netteté
  Initialement, procédé photographique consistant à combiner une image très nette et une image légèrement floue pour produire un effet de « piqué photographique ». Ce procédé est simulé par le logiciel pour obtenir le même effet.

Niveaux de gris
  Images représentées en différentes nuances de gris, en plus du noir et du blanc.

Numériser
  Action exécutée par le capteur et par le chariot. La numérisation divise l'image en pixels.

OCR
Reconnaissance optique des caractères (OCR, Optical Character Recognition).
  Technologie permettant aux ordinateurs de « lire » des textes imprimés sur des supports physiques. La reconnaissance optique de caractères nécessite une représentation graphique du texte à interpréter, généralement obtenue à partir d'une image numérisée.

Octet
  Unité d'information composée de 8 bits. Un octet peut représenter un code de commande ou un caractère.

PAO
  Publication assistée par ordinateur, système qui vous permet d'éditer une publication sur un ordinateur.

PDA
  Acronyme de Personal Digital Assistant, un petit ordinateur personnel assurant la plus grande portabilité. Un PDA contient généralement des fonctions de carnet d'adresses, calendrier et courrier électronique et il peut partager ses données avec d'autres ordinateurs.

Pixel
  Abréviation de « Picture Element ». Chaque image comporte un certain nombre de pixels. Les pixels sont également exprimés en points.

PRINT Image Matching
  Norme qui permet au scanner d'enregistrer des informations spéciales concernant les images qu'il numérise et de relayer ces informations de manière transparente vers des applications et imprimantes compatibles avec la norme. Ces informations peuvent être utilisées par les imprimantes qui prennent en charge le système PRINT Image Matching pour fournir de meilleurs résultats.

Résolution
  Indication de la finesse de conversion d'une image en pixels. Se mesure en points par pouce (dpi), en pixels par pouce (ppi) ou en échantillons par pouce (spi).

Séparation des couleurs
  Processus de conversion des images couleur en un nombre limité de couleurs primaires. Les couleurs primaires additives (rouge, vert et bleu) sont utilisées par le scanner et les couleurs soustractives (cyan, magenta et jaune), plus le noir, sont utilisées à l'impression pour la séparation.

Seuil
  Point de référence à partir duquel les données sont traitées en « On » ou « Off » (1 ou 0). Dans le cas de données d'image couleur, « On » signifie qu'une couleur déterminée apparaîtra dans un pixel ou dans un point et « Off » signifie qu'elle n'apparaîtra pas à cet endroit.

sRGB
  Espace de couleurs normalisé utilisé par défaut par le système de gestion de couleurs de Windows (ICM 2.0).

Tramage
  Méthode de reproduction des images avec des motifs de points destinée à améliorer la qualité de l'image produite.

USB
  Universal Serial Bus (bus série universel). Interface matérielle permettant de connecter à l'ordinateur des périphériques tels que claviers, souris, scanners ou imprimantes.

Zone de cadrage
  Cadre déplaçable et ajustable qui délimite la zone d'une image dans le but de la visualiser ou de la numériser.

Zone de numérisation
  Dimensions physiques de l'image que le scanner peut numériser.

[Haut]