Dépannage / Problèmes et solutions

# Voyant d'erreur

Si une erreur se produit, le scanner s'arrête de fonctionner et le voyant de la touche AutoScan signale le type l'erreur comme indiqué ci-dessous.

Couleur du voyant | Aspect du voyant | Type d'erreur
Rouge | Clignotant | Erreur fatale

### Erreur fatale

Ce type d'erreur indique l'un des problèmes suivants :

- Il est nécessaire de remplacer la lampe fluorescente.

- Le levier du verrou de transport n'est pas libéré.

- Le scanner fonctionne mal.

Vérifiez que le levier du verrou de transport est libéré et recherchez d'éventuels problèmes dans les options installées. Éteignez ensuite le scanner puis rallumez-le. Si cette action ne corrige pas le problème, consultez votre revendeur.

[Haut]

Précédent | Suivant